## 受話器を使用しない（受話器がない場合）

1. ラインモニターの音量を調整します。

   音声ガイダンスを聞き取りやすくするために、ラインモニターの音量は最大の［大］に設定することをお勧めします。

   参照

   - ラインモニターの音量の変更方法は、ラインモニター音を参照してください。

2. ［オンフック(手動送信/受信)］を押します。

3. ドロップダウンメニューから［手動受信］を選択します。

4. ファクス情報サービスのファクス番号を指定します。

   短縮宛先番号、ワンタッチボタンなどで指定します。宛先表は使用できません。

   画面に表示されるテンキーやキーボードも使用できます。

   補足

   - 回線種別がプッシュ回線に設定されているときは、［トーン（：）］は表示されません。 ダイヤル回線を使用している場合に、トーンを送出したいとき（プッシュ回線用のサービスを受けるとき）は、［トーン（：）］を押します。

   - サービスの種類によっては、トーン送出を設定しても、サービスが受けられないことがあります。

5. サービスに接続するとアナウンスが聞こえるので、アナウンスの指示に従って、必要な番号を入力します。

6. 入力が終了したら、［スタート］を押します。