## 両面原稿送り（原稿の両面を読み取って送信する）

片面/両面原稿を両面や片面に読み取って送信します。

補足

- 両面原稿のうら面は、おもて面と向きが合うように読み取り、データが回転します。

- この機能は、お使いの機種によっては表示されません。利用するにはオプションが必要になります。詳しくは、弊社の営業担当者にお尋ねください。

#### 片面

片面原稿を送信するときに選択します。

#### 両面 、左右開き

両面のおもてとうらで、イメージの上下が同じ場合に選択します。

#### 両面 、上下開き

両面のおもてとうらで、イメージの上下が逆転している場合に選択します。

#### 詳細設定...

［両面原稿送り］画面が表示されます。

原稿の状態に合わせた設定を選択できます。

##### 片面

片面原稿を送信するときに選択します。

##### 両面

全ページを両面送信するときに選択します。

##### 両面（表紙のみ片面）

1枚めの原稿だけ片面、それ以外の原稿は両面送信するときに選択します。表紙のうらが白紙になっているときなどに使用します。

##### 両面（白紙スキップ）

白紙ではない原稿面だけを送信したいときに選択します。原稿がおもてかうらのどちらかを意識せずに送信できます。

注記

- 白紙スキップ機能を有効にし、ファクス両面読み取りの［両面(白紙スキップ)］を選んだ場合、相手機の状況によっては、ファクス送信時に画像が欠ける場合があります。たとえば、送信側で［両面(白紙スキップ)］を設定し、A4で送信したとき、相手機側でA4サイズの用紙に印字すると、枠消しにかかる部分の画像が欠けることがあります。

補足

- ［両面(白紙スキップ)］を選択すると、設定が次のように変更されます。

  - ［原稿の画質］：［文字］

  - ［送信濃度］：［ふつう］

  - ［読み取り倍率］：［100%］

- 原稿によって、白紙かどうかを判定する精度が異なります。たとえば、裏写りする原稿の場合には、白紙の原稿面が白紙として判定されないことがあります。

参照

- ［両面(白紙スキップ)］は、［白紙スキップ機能］が［有効］に設定されている場合に表示されます。詳しくは、白紙スキップ機能を参照してください。

##### 原稿の状態

［左右開き］は、原稿のおもてとうらで、イメージの上下が同じ場合に選択します。［上下開き］は、原稿のおもてとうらで、イメージの上下が逆転している場合に選択します。