## 両面原稿送り（原稿の両面を読み取って送信する）

片面/両面原稿を両面や片面に読み取って送信します。

補足

- 両面原稿のうら面は、おもて面と向きが合うように読み取り、データを回転します。

- この機能は、お使いの機種によっては表示されません。利用するにはオプションが必要になります。詳しくは、弊社の営業担当者にお尋ねください。

#### 片面

片面原稿を送信するときに選択します。

#### 両面

全ページを両面送信するときに選択します。

#### 両面（白紙スキップ）

白紙ではない原稿面だけを送信したいときに選択します。原稿のおもて、うらを意識せずに送信できます。

注記

- 白紙検知機能を有効にし、ファクス両面読み取りの［両面(白紙スキップ)］を選んだ場合、相手機の状況によっては、ファクス送信時に画像が欠ける場合があります。たとえば、送信側で［両面(白紙スキップ)］を設定しA4で送信したとき、相手機側でA4サイズの用紙に印字すると、枠消しにかかる部分の画像が欠けることがあります。

- らくらくファクスで、［両面(白紙スキップ)］を選んだ場合、自動的に［読み取り倍率］が100%に変更されます。その後、［両面(白紙スキップ)］以外の設定に変更すると、自動的に［読み取り倍率］が［自動%］に変わります。

補足

- ［両面(白紙スキップ)］を選択すると、［原稿の画質］が［文字］に設定されます。

- 原稿によって、白紙かどうかを判定する精度が異なります。たとえば、裏写りする原稿の場合には、白紙の原稿面が白紙として判定されないことがあります。

参照

- ［両面(白紙スキップ)］は、［白紙スキップ機能］が［有効］に設定されている場合に表示されます。詳しくは、白紙スキップ機能を参照してください。