## 接続先の登録

外部アクセスの接続先を登録します。

補足

- 登録したいサーバーが複数ある場合は、登録先をホーム画面に表示されるボタンに割り付けると便利です。ホーム画面のボタンの設定変更については、初期表示画面を変更するを参照してください。

1. ［接続先の登録］を押します。

2. 登録するサーバーの番号を選択し、［確認/変更］を押します。

3. 新規にアクセス先を登録する場合は、接続先のURL を入力します。

   ##### URL

   接続先のURLを半角英数字で256文字以内で入力して、［決 定］を押します。URLは、プロトコルの種類から入力します。

   使用される外部アクセス用Webブラウザーは、Webブラウザー設定の［外部アクセスバージョンの選択］で設定したバージョンのブラウザーで接続します。

   例）

   - http://www.example.com

   - http://192.0.2.1（IPv4 の場合）

   - http://[2001:DB8::1234] （IPv6 の場合）

   - https://www.example.com

   - https://192.0.2.1（IPv4 の場合）

   - https://[2001:DB8::1234] （IPv6 の場合）

   使用する外部アクセス用Webブラウザーのバージョンを指定して接続する場合は、プロトコルの種類のあとにバージョンを入力します。［外部アクセスバージョンの選択］の設定より優先します。

   例）

   - V2を指定する場合

     - http-v2://www.example.com

     - http-v2://192.0.2.1（IPv4 の場合）

     - http-v2://[2001:DB8;;1234]（IPv6 の場合）

   - V4で指定する場合

     - http-v4://www.example.com

     - http-v4://192.0.2.1（IPv4 の場合）

     - http-v4://[2001:DB8;;1234]（IPv6 の場合）

   - V5 で指定する場合

     - http-v5://www.example.com

     - http-v5://192.0.2.1（IPv4 の場合）

     - http-v5://[2001:DB8;;1234]（IPv6 の場合）

   補足

   - V3 で指定した場合は、V4で接続されます。

   - 暗号化機能つきのプロトコルの場合は、「https:」から入力します。

4. そのほかの項目を必要に応じて設定します。

#### 接続先名

接続先に付ける名前を全角16文字（半角32文字）以内で設定します。

#### 説明

接続先の説明を全角64文字（半角128文字）以内で設定します。

#### 接続用ユーザーIDの使用

##### 使用しない

- ［認証方式の設定］が［外部認証］の場合
  本機で認証されているユーザー情報を使用して、外部サービスにアクセスします。

- ［認証方式の設定］が［認証しない］、［本体認証］の場合
  外部サービスにアクセスするためのユーザーID とパスワードの入力が必要です。

##### 使用する

外部サービスにアクセスするためのユーザー情報（［接続用ユーザーID］、［接続用ユーザーIDのパスワード］）を登録し、外部サービスにアクセスするときの認証情報として使用します。

#### 接続用ユーザーID

外部サービスにアクセスするためのユーザーIDを半角英数字で128文字以内で設定します。

注記

- 外部サービスの種類によっては、［接続用ユーザーID］を設定しても、設定が無効になる場合があります。使用する外部サービスの設定を確認してください。

補足

- [接続用ユーザーID］を設定するときは、［接続用ユーザーIDのパスワード］も一緒に設定してください。両方が設定された場合に、自動認証されます。

- 接続する外部サービスの認証方法が、ユーザーIDとパスワードを入力する方法以外の場合、ここでの設定は無効になります。

#### 接続用ユーザーIDのパスワード

接続用ユーザーIDに対するパスワードを、半角英数字128文字以内で設定します。

#### 本体/認証情報の通知

本体を特定するための情報や、利用するユーザーの認証情報を、外部サービスに接続するたびに接続先に通知するかどうかを設定します。

補足

- これらの情報は、接続する外部サービスによって使用するかどうかが判断されるため、通常、操作パネルで設定することはありません。

#### ユーザー権限情報の通知

利用するユーザーの権限情報を、外部サービスに接続するたびに接続先に通知するかどうかを設定します。

#### すべての登録内容を削除

設定されている登録内容をすべて削除します。

#### 機能コード

ApeosPortとの連携サービス使用時に必要に応じて設定します。

機能コードは0から65535の範囲で設定します。