## ホチキスカートリッジを交換する（フィニッシャーB3装着時）

オプションのフィニッシャーB3を装着している場合、ホチキスの針が無くなると、ディスプレイにメッセージが表示されます。メッセージが表示されたら、新しいホチキスカートリッジと交換してください。

注記

- 弊社が推奨していないホチキス針を使用された場合、装置本来の品質や性能を発揮できないおそれがあります。本製品には、弊社が推奨するホチキス針をご使用ください。

- 本機が節電状態になっている場合は、ホチキスカートリッジを交換する前に、電源/節電ボタンを押して節電状態を解除し、ホーム画面の［機械確認(メーター確認)］を押してください。

- ホチキスカートリッジを交換するときは、タッチパネルディスプレイが点灯している場合でもホーム画面の［機械確認(メーター確認)］を押してホチキスカートリッジの状態を確認してから、交換してください。

補足

- 交換がうまくいっていない場合、ディスプレイに交換を促すメッセージが表示されたままになります。その場合は、もう一度手順に従ってホチキスカートリッジをセットし直してください。

- ホチキスカートリッジを注文するときは、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店に連絡してください。

1. 機械が停止していることを確認し、フィニッシャーの正面カバーを開けます。

2. ホチキスカートリッジ「R1」のつまみを持って、ホチキスカートリッジを右端（手前）へ引き寄せます。

3. 上方向ヘ引き上げ、ホチキスカートリッジを取り出します。

   補足

   - ホチキスカートリッジはしっかりセットされています。取り出すときは、強めにホチキスカートリッジを引いてください。

4. 空になったホチキス針ケースの左右をつまみ（①）、ホチキスカートリッジから取り出します（②）。

5. 新しいホチキス針ケースを用意し、ホチキスカートリッジに新しいホチキス針ケースを先端から挿入し（①）、後方を押してセットします（②）。

6. 「カチッ」と音がするまで、ホチキスカートリッジを押し込みます。

7. フィニッシャーの正面カバーを閉じます。

   補足

   - フィニッシャーの正面カバーが少しでも開いていると、メッセージが表示され、機械が作動しません。