## "127-001" - "132-999"

エラーコード | 原因/処置
--- | ---
127-310 127-314 127-315 127-320 127-353 | 本機にエラーが発生しました。 本機の電源を切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、もう一度電源を入れてください。それでも状態が改善されないときは、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。状況により、お客様に確認を依頼する場合や、カストマーエンジニアによる保守が必要となる場合があります。
127-396 127-398 | 本機にエラーが発生しました。 本機の電源を切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、もう一度電源を入れてください。それでも状態が改善されないときは、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。状況により、お客様に確認を依頼する場合や、カストマーエンジニアによる保守が必要となる場合があります。
127-399 | 本機にエラーが発生しました。 本機を再起動してください。 改善されない場合は、いったん本機の電源を切り、ホームボタンを押しながら電源/節電ボタンを6秒間長押しして、表示される［SPECIAL BOOT MENU］画面で［HDD INITIALIZE MODE］を選択して、［YES］を押してください。エラー発生の要因となったプリントデータが自動的に削除されて起動します。 それでも状態が改善されないときは、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。状況により、お客様に確認を依頼する場合や、カストマーエンジニアによる保守が必要となる場合があります。
127-700 | SIPレジストラーサーバーが利用できません。 SIPレジストラーサーバーが利用可能な状態になっているか確認してください。また、本機の仕様設定で、［SIP レジストラサーバー］が正しく設定されているか確認してください。
132-313 | 本機にエラーが発生しました。 本機の電源を切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、もう一度電源を入れてください。ふたたび同じメッセージが表示された場合は、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。状況により、お客様に確認を依頼する場合や、カストマーエンジニアによる保守が必要となる場合があります。