## 原稿送り装置による調整用チャートの読み込み

原稿送り装置を使って調整用チャートを読み込み、アライメントを調整します。

1. ［アライメント調整-自動アライメント調整］画面で［自動原稿送り装置チャート読み込み］を選択します。

2. 画面の指示に従って、原稿送り装置に調整用チャートをセットし、［読み込み］を押します。

   注記

   - 複数の用紙トレイの調整用シートも、同時に読み込むことができます。

   - 異なるサイズの調整用チャートを、同時に読み込まないでください。

3. ［調整開始］を押します。

4. 調整値を反映するトレイを選択して、［決定］を押します。

   選択したトレイにアライメント調整値が反映されます。

5. サンプルをプリントして、必要に応じて出力イメージの位置を微調整します。

   参照

   - 詳しくは、出力イメージの位置の微調整を参照してください。