## オンフック（相手先の応答を確認して送信する）

手動送信の場合に使用します。

手動送信とは、受話器（ハンドセット（オプション））またはオンフックの状態で、相手先の応答を確認して送信する方法です。

この場合、ラインモニターの音量を「大」にすることをお勧めします。

補足

- 複数ページを送信するときに、2ページめ以降でエラーが発生した場合、1ページめの文書は異常終了になることがあります。

- IPファクス（SIP）では、オンフックを利用できません。

参照

- ラインモニターの音量の変更方法は、ラインモニター音を参照してください。

#### 送信/受信切り替え

ドロップダウンメニューで手動送信と手動受信を切り替えます。

- 手動送信：相手先の応答を確認して送信します。

- 手動受信：ファクス情報サービスなどを、手動で受信するとき使用します。

#### キーボード/テンキー切り替え

キーボードとテンキーを切り替えるときに押します。

- テンキー

  テンキーを使って宛先を指定します。

- キーボード

  アルファベットや数字、記号を使って宛先を指定します。

  アルファベットや数字の画面と記号の画面を切り替えるには、［英/数］または［記　号］を押します。

補足

- サービスの種類によっては、トーン送出を設定しても、サービスが受けられないことがあります。

- 回線種別がプッシュ回線に設定されているときは、［：］（トーン）は表示されません。ダイヤル回線を使用している場合に、トーンを送出したいとき（プッシュ回線用のサービスを受けるとき）は、［：］（トーン）を押します。

#### 短縮

短縮宛先番号で宛先を指定する場合に押します。

#### -ポーズ

ポーズを入力する場合に押します。

#### 回線切断終了（回線切断）

操作を終了します。