## SIP設定

IPファクス（SIP）を使用するときのSIP本体アドレス、経由するSIPサーバー、VoIPゲートウェイを設定します。

### SIP本体アドレス

本機のSIP本体アドレスを設定します。

入力例：1111＠192.0.2.1

＠以前（例では、「1111」）をSIPユーザー名と呼びます。

補足

- SIPサーバーを使用していない場合には、＠以後に、本機のIPアドレスを指定してください。

- Cisco®社製SIP サーバーを使用する場合、本機に設定する［SIP本体アドレス］では、@以降はSIPサーバーのIPv4アドレス文字列だけが指定できます。

  IPv6アドレス文字列、FQDN文字列、およびSIPドメイン名文字列を指定した場合は、動作しません。

- 次世代ネットワーク（NGN）を利用する場合、SIP本体アドレスは自動で取得され、変更できません。

### SIPトランスポートプロトコル設定

SIPトランスポートプロトコルを、［UDP］、［TCP］から選択します。

補足

- Cisco社製SIPサーバーを使用する場合、［UDP］を設定してください。

### SIPサーバーの使用

SIPサーバーを使用するかどうかを設定します。

補足

- 次世代ネットワーク（NGN）を利用する場合は、［する］に設定され、変更できません。

### SIPサーバーアドレス取得方法

SIPプロキシサーバー、SIPレジストラーサーバーのIPアドレス取得方法を指定します。

補足

- ［DHCPから取得］、［DHCPv6から取得］の場合でも、SIPプロキシサーバー、SIPレジストラーサーバーのポート番号、認証ユーザー名、認証パスワード、種別は手動で設定する必要があります。

- ［DHCPから取得］を選択してIPアドレスを自動取得する場合は、本機のTCP/IP設定で、［IPv4-IPアドレス取得方法］を［DHCP から取得］または［DHCP/AutoIPから取得］に設定してください。

- IPアドレスを自動取得した場合は、プロキシサーバーとレジストラーサーバーの両方に、自動取得した同じIPアドレスが設定されます。プロキシサーバーとレジストラーサーバーで異なるアドレスを使用する場合は、手動で設定してください。

  複数のアドレスを自動取得した場合は、1番めのアドレスをプライマリーのプロキシ/レジストラーサーバーに、2番めのアドレスをセカンダリーのプロキシ/レジストラーサーバーにそれぞれ設定します。3番め以降のアドレスは使用されません。

- IPアドレスを自動取得した場合でも、ポート番号、認証ユーザー名、認証パスワード、サーバー種別は自動取得できません。これらの項目は手動で設定してください。

- 次世代ネットワーク（NGN）を利用する場合は、［DHCPから取得］を選択してください。

#### DHCP から取得

DHCPからSIPプロキシサーバー、SIPレジストラーサーバーのIPアドレスを自動取得します。

#### DHCPv6 から取得

DHCPv6からSIPプロキシサーバー、SIPレジストラーサーバーのIPv6アドレスを自動取得します。

#### 手動で設定

SIPプロキシサーバー、SIPレジストラーサーバーのIPアドレスを手動で設定します。

### SIPプロキシサーバー設定

SIPプロキシサーバーを設定します。プライマリーサーバーとセカンダリーサーバーが設定できます。

補足

- 利用できるSIPプロキシサーバーは2台までです。

#### プライマリーサーバー - アドレス

プライマリーサーバーのIPアドレスを、255文字以内で入力します。IPv4アドレス、IPv6アドレスおよびFQDN 形式で指定できます。

#### プライマリーサーバー - ポート番号

プライマリーサーバーのポート番号を、1～65535の範囲で指定します。

初期値は、5060です。

#### プライマリーサーバー - 認証ユーザー名

プライマリーサーバーの認証用ユーザーを、31文字以内で入力します。

#### プライマリーサーバー - 認証パスワード

プライマリーサーバーの認証用パスワードを、31文字以内で入力します。

#### プライマリーサーバー - 種別

プライマリーサーバーの種別を、［標準］または［Cisco］から選択します。

#### セカンダリーサーバー - アドレス

セカンダリーサーバーのIPアドレスを、255文字以内で入力します。IPv4アドレス、IPv6アドレスおよびFQDN形式で指定できます。

#### セカンダリーサーバー - ポート番号

セカンダリーサーバーのポート番号を、1～65535の範囲で指定します。

初期値は、5060です。

#### セカンダリーサーバー - 認証ユーザー名

セカンダリーサーバーの認証用ユーザーを、31文字以内で入力します。

#### セカンダリーサーバー - 認証パスワード

セカンダリーサーバーの認証用パスワードを、31文字以内で入力します。

#### セカンダリーサーバー - 種別

セカンダリーサーバーの種別を、［標準］または［Cisco］から選択します。

### SIPレジストラサーバー設定

SIPレジストラーサーバーを設定します。プライマリーサーバーとセカンダリーサーバーが設定できます。

補足

- 利用できるSIPレジストラーサーバーは2台までです。

#### プライマリーサーバー - アドレス

プライマリーサーバーのIPアドレスを、255文字以内で入力します。IPv4アドレス、IPv6アドレスおよびFQDN形式で指定できます。

#### プライマリーサーバー - ポート番号

プライマリーサーバーのポート番号を、1～65535の範囲で指定します。

初期値は、5060です。

#### プライマリーサーバー - 認証ユーザー名

プライマリーサーバーの認証用ユーザーを、31文字以内で入力します。

#### プライマリーサーバー - 認証パスワード

プライマリーサーバーの認証用パスワードを、31文字以内で入力します。

#### プライマリーサーバー - 種別

プライマリーサーバーの種別を、［標準］または［Cisco］から選択します。

#### セカンダリーサーバー - アドレス

セカンダリーサーバーのIPアドレスを、255文字以内で入力します。IPv4アドレス、IPv6アドレスおよびFQDN形式で指定できます。

#### セカンダリーサーバー - ポート番号

セカンダリーサーバーのポート番号を、1～65535の範囲で指定します。

初期値は、5060です。

#### セカンダリーサーバー - 認証ユーザー名

セカンダリーサーバーの認証用ユーザーを、31文字以内で入力します。

#### セカンダリーサーバー - 認証パスワード

セカンダリーサーバーの認証用パスワードを、31文字以内で入力します。

#### セカンダリーサーバー - 種別

セカンダリーサーバーの種別を、［標準］または［Cisco］から選択します。

### VoIPゲートウェイ登録

VoIPゲートウェイ1～50を設定します。

相手先の電話番号によって、別々のVoIPゲートウェイが設定できます。

補足

- 固定のVoIPゲートウェイを使用したい場合には、VoIPゲートウェイ１に、識別番号を登録しないで、アドレスだけを設定してください。

- IPv6ネットワークでは、使用できません。

#### 識別番号

相手先の電話番号を特定する数字を設定します。

たとえば「03」と設定した場合、0312345678、0312345679など「03」で始まる電話番号には、このVoIPゲートウェイが使用されます。

補足

- 特定の電話番号を指定する場合には、「0312345678」などの電話番号全体を設定してください。

#### アドレス

VoIPゲートウェイのIPアドレスを、255文字以内で入力します。IPv4アドレス、IPv6アドレスおよびFQDN形式で指定できます。