# 紙折り位置の調整

紙折り位置の調整について説明します。

用紙の種類ごとに紙折りの位置を調整し、10 種類のタイプに設定できます。設定したタイプは各トレイに関連付けます。

二つ折り、製本、内三つ折り、外三つ折り、Z 折りの折り位置が調整できます。

補足

- お使いの機種またはオプションの装着状況によっては、この機能は利用できません。

## 紙折り位置の調整

1. トレイに折り位置を調整する用紙をセットします。

2. ［仕様設定/登録］画面を表示します。

   参照

   - 詳しくは、仕様設定の流れを参照してください。

3. ［仕様設定］＞［共通設定］＞［保守］を押します。

4. ［フィニッシャーの調整］を選択します。

5. ［紙折り位置の調整］を選択します。

6. ［紙折り位置タイプの設定］を選択して、［設定/変更］を押します。

7. 設定または調整したい紙折り位置タイプを選択して、［確認/変更］を押します。

8. ［名称］を選択して、［確認/変更］を押します。

9. タイプ名を入力して、［決定］を押します。

   補足

   - 「二つ折り標準」など、内容のわかる名称にすることをお勧めします。

10. 折りのタイプを選択して、［確認/変更］を押します。

    参照

    - それぞれの折り調整の詳細は、次を参照してください。

      - 二つ折りの位置調整

      - 製本の位置調整

      - 内三つ折りの位置調整

      - 外三つ折りの位置調整

      - Z 折りの位置調整