## ファクス機能（オプション）

#### 送信原稿サイズ

最大：A3、11×17"、長尺原稿可（最大600 mm）

#### 記録紙サイズ

最大：A3、11×17"、最小：A5

#### 電送時間

2 秒台

注記

- A4 判700 字程度の原稿を、標準画質（8×3.85 本/mm）、高速モード（28.8 kbps 以上：JBIG）送信時。画像情報のみの伝送時間で､通信の制御時間は含まれておりません｡なお､実際の通信時間は原稿の内容､相手機種､回線の状況により異なります｡

#### 通信モード

ITU-T G3

#### 走査線密度

- 標準： 8×3.85 本/mm、200×100 dpi

- 高画質： 8×7.7 本/mm、200×200 dpi

- 超高画質（400 dpi）： 16×15.4本/mm、400×400 dpi

- 超高画質（600 dpi）： 600×600 dpi

#### 符号化方式

MH、MR、MMR、JBIG

#### 通信速度

G3：

33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4 kbps

#### 適用回線

加入電話回線、PBX、ファクシミリ通信網（PSTN）、最大3 ポート*（G3：3 ポート）

*: 接続可能な回線数は最大3回線です。ポートとは通信可能なチャンネル数のことです。