# 出力イメージの濃度調整（プリントヘッド縦ムラ調整）

プリントヘッドによってスキャンイメージ上に発生する濃度の縦ムラを調整します。

注記

- この機能は、親展ボックスに空きがある場合にのみ使用できます。親展ボックスに空きがあることを確認してください。

補足

- ［調整値をリセット］を押すと、現在の調整値をリセットできます。

- カード認証機器を使用している場合、補正用チャートの出力や読み込み時に、カード認証が必要となる場合があります。

1. トレイに用紙をセットします。

   補足

   - 210 mm x 279.4 mm以上の用紙をセットしてください。

2. ［仕様設定/登録］画面を表示します。

   参照

   - 詳しくは、仕様設定の流れを参照してください。

3. ［仕様設定］＞［共通設定］＞［保守］を押します。

4. ［プリントヘッド縦ムラ調整］を押します。

5. ［補正用チャート出力］を押します。

6. 手順1 で用紙をセットしたトレイを選択し、［プリント開始］を押します。

7. ［補正用チャート読み込み］を押します。

8. 補正用チャートを原稿ガラスにセットし、［読み込み］を押します。

9. ［調整開始］を押して、調整を開始します。

10. 再度、補正用チャートを出力し、調整結果を確認します。

11. 必要があれば、もう一度、調整し直します。

12. ［OK］を押します。

13. ［×］を押します。