# らくらくファクス

ここでは、［らくらくファクス］画面で設定できる機能について説明します。

［らくらくファクス］画面では、基本的な機能で簡単にファクスできます。

補足

- らくらくファクスでは、［送信画質］、［原稿の画質］、［両面原稿送り］を設定して送信できます。［ミックスサイズ原稿送り］は［する］、［発信元記録］は［する］で送信されます。それ以外の設定をする場合は、ホーム画面の［ファクス/インターネットファクス］で送信してください。

- ファクス機能とらくらくファクス機能との間で、画面の切り替えはできません。ホーム画面に戻ってから選択し直してください。この場合、どちらかの機能で設定した内容はクリアされます。

- ［らくらくファクス］では、外線のみ宛先指定できます。内線の宛先は指定できません。

## ダイヤル入力で宛先を指定する

1. キーパッドで宛先を入力します。

   補足

   - 入力を間違えたときは、［クリア］を押して、正しい宛先を指定します。

2. ［スタート］を押します。