## 本体内部（LEDプリントヘッド部）の清掃

本体内部（LEDプリントヘッド部）の清掃について説明します。

LEDプリントヘッド部の清掃は、通常、ドラムカートリッジの交換時、およびトナー回収ボックスの交換時に行います。ただし、コピーやプリントに白筋や色筋がでるなど画質に影響がある場合は、LEDプリントヘッド部を清掃してください。

1. 機械が停止していることを確認し、正面カバーを開けます。

2. 正面左側にあるハンドルを左側に回します。

3. 搬送ボックスの両端のつまみをつまんで、ボックスを外します。

   注記

   - 外したボックスは立てた状態で平らな場所に置いてください。

4. 正面カバーの裏側に付属している清掃棒を取り出し、LEDプリントヘッド部内をそれぞれ清掃します。

   清掃棒の矢印（↑）部を上に向けて、奥に突き当たるまで差し込み、ゆっくりと引き抜きます。

   補足

   - 4か所（Ｒ1～Ｒ4）を、すべて往復2～3回ずつ清掃してください。

5. 清掃棒を正面カバーの裏側にある元の場所に戻します。

6. 搬送ボックスを元に戻します。

   補足

   - ボックス本体を押して、ボックスが確実に閉じるのを確認してください。

7. ハンドルを右側に回して、ロックします。

8. 正面カバーを閉じます。

   補足

   - 正面カバーが少しでも開いていると、メッセージが表示され、機械が作動しません。