## 本体の左側面上部カバー［A］での紙づまり

本体の左側面上部のカバー内で発生した紙づまりの処置方法について説明します。

注記

- 用紙を取り除くとき、左側面上部のカバーの内部にある本体側の転写ベルト（黒いフィルム状のベルト）に画像が付いていることがあります。この転写ベルトには、触れないでください。画質に影響をおよぼしたり、転写ベルトが損傷して交換が必要になることがあります。

### 定着部（定着装置）での紙づまり

1. リリースレバーを上げながら（①）、左側面上部のカバーをゆっくりと開きます（②）。

   ##### サイドトレイ（オプション）装着時

   サイドトレイの用紙を取り除いて（①）サイドトレイを閉じてから（②）、左側面上部のカバーを開いてください。

2. 詰まっている用紙の先端が排出トレイの方向に出ているときは、矢印の方向にまっすぐに引いて用紙を取り除きます。

   補足

   - 転写ローラーにトナーが付着している場合がありますが、画質には影響ありません。

3. 詰まっている用紙を取り除きます。

   補足

   - 用紙が破れた場合、紙片が残っていないかを確認してください。

4. 定着部（定着装置）に用紙が詰まっているときは、レバー［A1］を矢印の方向に倒して、定着部のシュートを開きます。

5. 詰まっている用紙を取り除きます。

   注記

   - 定着部は高温になっています。やけどの原因となるおそれがあります。触れないように注意してください。

   補足

   - 用紙が破れた場合、紙片が残っていないかを確認してください。

6. レバー［A1］を戻して定着部のシュートを閉じます。

7. 左側面上部のカバーの中央部を押して、カバーをゆっくりと閉じます。

### センタートレイ排出口での紙づまり

1. リリースレバーを上げながら（①）、左側面上部のカバーをゆっくりと開きます（②）。

   ##### サイドトレイ（オプション）装着時

   サイドトレイの用紙を取り除いて（①）サイドトレイを閉じてから（②）、左側面上部のカバーを開いてください。

2. レバー［A2］を矢印の方向に動かします。

3. レバー［A2］を支えながら、詰まっている用紙を取り除きます。

   補足

   - 用紙が破れた場合、紙片が残っていないかを確認してください。

4. レバー［A2］を元に戻します。

5. 左側面上部のカバーの中央部を押して、カバーをゆっくりと閉じます。

### 両面ユニットでの紙づまり

1. リリースレバーを上げながら（①）、左側面上部のカバーをゆっくりと開きます（②）。

   ##### サイドトレイ（オプション）装着時

   サイドトレイの用紙を取り除いて（①）サイドトレイを閉じてから（②）、左側面上部のカバーを開いてください。

2. 詰まっている用紙を取り除きます。

   補足

   - 用紙が破れた場合、紙片が残っていないかを確認してください。

3. 用紙が見つからない場合は、レバー［A3］を矢印の方向に倒して、両面ユニットを開きます。

4. レバー［A3］を支えながら、詰まっている用紙を取り除きます。

   補足

   - 用紙が破れた場合、紙片が残っていないかを確認してください。

5. レバー［A3］を戻して両面ユニットを閉じます。

6. 左側面上部のカバーの中央部を押して、カバーをゆっくりと閉じます。