## 原稿送り装置のローラー部の清掃

原稿送り装置のローラーが汚れていると、コピー、ファクス、スキャン文書に汚れが出たり、原稿づまりの原因になることがあります。

いつもきれいなコピーなどをするために、1 か月に1 回をめどに清掃してください。

注記

- ベンジンやシンナーなどの薬品類は使用しないでください。プラスチック製品の塗装、コーティングなどを傷めることがあります。

- 本機を水でぬらしすぎると、機械が故障したりコピー、ファクス、スキャンやプリントするときに原稿が破れたりするおそれがあるので注意してください。

### 自動両面原稿送り装置B1-PCの場合

1. 原稿送り装置の左側カバー手前の取っ手を引き上げて、左側カバーを止まるところまで開けます。

   補足

   - カバーを十分に開くと、固定される位置があります。カバーは、ゆっくりと開けてください。

2. ローラーを回しながら、少し水で湿らせた柔らかい布で清掃します。

   注記

   - 水または中性洗剤以外の洗浄液は、絶対に使用しないでください。

   - 布は水滴が落ちない程度に固く絞ってご使用ください。内部に水滴が落ちると、誤動作を起こす場合があります。

   補足

   - 汚れが取れにくい場合は、柔らかい布に薄めの中性洗剤を少量含ませ、軽くふいてください。

3. 原稿送り装置の左側カバーを「カチッ」と音がするまで閉じ、カバーの手前や奥に浮きが無いことを確認します。

### 自動両面原稿送り装置C2-PCの場合

1. 原稿送り装置の上面カバー手前の取っ手を引き上げて、上面カバーを止まるところまで開けます。

   補足

   - カバーを十分に開くと、固定される位置があります。カバーは、ゆっくりと開けてください。

2. ローラーを回しながら、少し水で湿らせた柔らかい布で清掃します。

   注記

   - 水または中性洗剤以外の洗浄液は、絶対に使用しないでください。

   - 布は水滴が落ちない程度に固く絞ってご使用ください。内部に水滴が落ちると、誤動作を起こす場合があります。

   補足

   - 汚れが取れにくい場合は、柔らかい布に薄めの中性洗剤を少量含ませ、軽くふいてください。

3. 原稿送り装置の上面カバーを「カチッ」と音がするまで閉じ、カバーの手前や奥に浮きが無いことを確認します。

4. 左カバーを「カチッ」と音がするまで閉じます。