## T.38設定

IPファクス（SIP）を使用するときの、T.38について設定します。通常、この設定を変更する必要はありません。

### T.38トランスポートプロトコル設定

T.38トランスポートプロトコルを、［TCP］または［UDP］から選択します。

補足

- Cisco社製のVoIPゲートウェイを使用する場合、［UDP］を選択してください。

### UDPTL受信ポート番号

UDPTL受信ポート番号を、1～65535の範囲で指定します。

注記

- ほかのポートのポート番号と同じ番号を使用しないでください。

### TCP受信ポート番号

TCP受信ポート番号を、1～65535の範囲で指定します。

注記

- ほかのポートのポート番号と同じ番号を使用しないでください。

### RTP受信ポート番号

RTP受信ポート番号を、1～65535の範囲で指定します。

注記

- ほかのポートのポート番号と同じ番号を使用しないでください。

### IP パケット送信優先度/IP パケット送信優先度（Ethernet1）、IP パケット送信優先度（Ethernet2）

IPパケット送信の優先度を、0～255の範囲で指定します。

補足

- 設定する値は、ご使用の環境によって変わります。ネットワーク管理者に確認してください。

- ここで設定する値は、あらかじめネットワーク側で設定されているものを指定します。設定されていない値を指定しても優先度は上がりません。

  （Cisco社製ルーターの場合、多くが音声トラフィックを184(ef)に設定されていますので、変更するときはネットワーク管理者に確認してください。）

- 本設定のタイトルはEthernet インターフェイスが1 回線のとき［IP パケット送信優先度］のみ表示されます。Ethernet インターフェイスが2 回線のとき［IP パケット送信優先度（Ethernet1）］と［IP パケット送信優先度（Ethernet2）］が表示されます。

- ［Ethernet1- ネットワークの名称］と［Ethernet2- ネットワークの名称］で任意の名称を設定した場合、［IP パケット送信優先度（Ethernet1）］と［IP パケット送信優先度（Ethernet2）］の［Ethernet1］と［Ethernet2］に設定した名称がそれぞれ表示されます。