## Step1 本体側の設定（証明書の設定）

CentreWare Internet Servicesで証明書を設定する場合の手順について説明します。

CentreWare Internet Servicesで証明書を設定するには、HTTPの通信を暗号化する設定を行ってから、他の認証局で作成された証明書を本機にインポートして、IPsec 用証明書として設定します。

補足

- 本機にインポート可能な証明書の公開鍵は、RSA®公開鍵4096 ビットまでとなります。

- IPsec用には、CentreWare Internet Servicesで作成した自己証明書は使用できません。

参照

- HTTPの通信を暗号化する設定方法は、HTTPの通信を暗号化するための設定を参照してください。

1. CentreWare Internet Servicesを起動します。

   参照

   - 詳しくは、CentreWare Internet Servicesを起動するを参照してください。

2. 証明書をインポートします。

   注記

   - 証明書をインポートするときに、［本体］または［その他］のどちらかのカテゴリーに、すでに同じ証明書が登録されている場合は、インポートできません。登録されている証明書を削除してから、インポートしてください。

   - IPsec用証明書としてインポートする証明書にV3拡張（KeyUsage)がある場合には、デジタル署名のビットがオンに設定されている必要があります。Windowsでの確認方法は、証明書の設定をWindows で確認する方法を参照してください。

   1. ［プロパティ］タブをクリックします。

   2. ［セキュリティー］をクリックします。

   3. ［証明書の設定］をクリックします。

   4. ［証明書のインポート］をクリックします。

   5. ［パスワード］にインポートする証明書に設定されたパスワードを入力します。

   6. ［パスワード］を入力します。

   7. ［確認用パスワード］を入力します。

   8. インポートするファイル名を直接入力するか、［参照］ボタンをクリックして表示される、ダイアログボックスでインポートするファイルを選択し、［保存］をクリックします。

   9. ［インポート］ボタンをクリックします。

   10. Webブラウザーの再読み込みを行います。

3. 証明書を設定します。

   1. ［セキュリティー］をクリックします。

   2. ［証明書管理］をクリックします。

   3. ［カテゴリー］で［本体］を、［証明書の目的］で［IP Sec］を選択し、［一覧の表示］ボタンを押します。

   4. 設定する証明書にチェックを付けます。

   5. ［証明書の表示］ボタンを押します。

   6. ［証明書の選択］ボタンを押します。

   7. ［再起動］をクリックします。本機が再起動し、設定した値が反映されます。