## 特殊記号を入力する

宛先を指定するときに、タッチパネルディスプレイから特殊記号を入力して、次の機能を使用できます。

機能 | ボタン | 働き | 入力方法
--- | --- | --- | ---
外線のダイヤルトーンを検出する | ［＝］ （ダイヤルトーン検出記号） | 内線から外線に切り替えるときに、外線のダイヤルトーン（発信音）を検出します。 3秒以上のポーズが必要な場合に、ポーズ記号よりも確実に待機させることができます。 | 1.キーボードを表示します。 2.［記号］を押します。 3.［＝］を押します。 （例）0=123 …
ポーズを入れる | ［－］（ポーズ） | ポーズを入れる場合に設定します。 （1ポーズ=3秒） 繰り返し使用して、6秒、9秒･･･のポーズを設定することもできます。 | ［－］を押します。「0」などの外線発信番号のあとに入力します。 （例） 0-123 … 0--123 …
パスワード送信をする | ［S］ | パスワードを設定すると、パスワードがID番号と一致したときだけ送信が始まります。 | 1.キーボードを表示します。 2.［S］を押します。 （例） 0312345678S12345678
DTMF信号を送出する | ［！］ | DTMF方式の通信をするときに使用します。 | 1.キーボードを表示します。 2.［記号］を押します。 3.［！］を押します。 （例） 0311123456!123#

補足

- キーボードは、次の方法で表示できます。

  - ［宛先追加］画面で［キーボード］を押す。

  - ［番号入力］画面でキーボードアイコンを押す。

  - 宛先の新規登録時は、［ファクス番号/アドレスの入力］画面で［アルファベット/記号］を押す。

参照

- DTMF方式を使用する場合、特殊記号を使います。DTMF方式については、親展通信（親展通信する）、同報を参照してください。