## 原稿ガラスによる調整用チャートの読み込み

原稿ガラスを使って調整用チャートを読み込み、アライメントを調整します。

1. ［アライメント調整-自動アライメント調整］画面で［原稿ガラスチャート読み込み］を選択します。

2. 画面の指示に従って、調整用チャートと背景用シートを原稿ガラスにセットし、［読み込み］を押します。

   調整用チャートの表裏を上下１ヵ所ずつ、４回に分けて読み込んでください。

   補足

   - 縦位置：調整用チャートの■上部にある線と、背景用シートの下辺を合わせてください。

   - 横位置：背景用シートの□と調整用チャートの■の位置を、画面の指示に従って調整してください。

   補足

   - 背景用シートは、メディア（ソフトウェア/製品マニュアル）内の［Alignment Background Sheet］フォルダに格納されている「SIQA_sheet1_11x17.pdf」または「SIQA_sheet1_A3.pdf」を両面出力して使用してください。

   - 調整用チャートの表裏上下４ヵ所のスキャンデータを、調整1回分の測定データとして使用します。

   - 複数の用紙トレイの調整用シートも、続けて読み込むことができます。

   - 調整用チャートの置き位置や読み込み箇所を間違えた場合は、何度でも［読み込み］を押してやり直すことができます。

3. 調整用チャートと背景用シートを原稿ガラスから取り除き、原稿カバーを閉じます。

4. ［調整開始］を押します。

5. 調整値を反映するトレイを選択して、［決定］を押します。

   選択したトレイにアライメント調整値が反映されます。

6. サンプルをプリントして、必要に応じて出力イメージの位置を微調整します。

   参照

   - 詳しくは、出力イメージの位置の微調整を参照してください。