## フィルム、原稿読み取りガラスの清掃

原稿送り装置のフィルム、原稿読み取りガラスが汚れていると、コピー、ファクス、スキャン文書に汚れが付着したり、原稿サイズを正しく検知しなかったりすることがあります。

いつもきれいなコピーなどをするために、1か月に1回をめどに、付属の布を使って清掃してください。布は、図の位置に入っています。

注記

- ベンジンやシンナーなどの薬品類は使用しないでください。プラスチック製品の塗装、コーティングなどを傷めることがあります。

- 本機を水でぬらしすぎると、機械が故障したりコピー、ファクス、スキャンするときに原稿が破れたりするおそれがあるので注意してください。

1. レバーをつまんで、原稿の裏面読み取り部を開けます。

2. 付属の布で、フィルムの汚れをふき取ります。

   注記

   - フィルムは破損しやすいので、強く押しすぎないでください。

   - 水または中性洗剤以外の洗浄液は、絶対に使用しないでください。

   補足

   - 汚れが取れにくい場合は、柔らかい布に薄めの中性洗剤を少量含ませ、軽くふいてください。

3. 付属の布で、原稿読み取りガラスと裏面読み取りガラスの汚れをふき取ります。

   注記

   - 水または中性洗剤以外の洗浄液は、絶対に使用しないでください。

   補足

   - 汚れが取れにくい場合は、柔らかい布に薄めの中性洗剤を少量含ませ、軽くふいてください。

4. 原稿の裏面読み取り部を閉じてから、原稿送り装置を静かに閉じます。