## 自局情報

自局名や発信元名など自局に関する設定をします。

補足

- 装着されているオプションによって、表示される項目が異なります。

- G3通信で使用できる回線は、回線1、回線2、回線3で、最大3回線です。

### 自局名

自局の名前を自局名として登録します。

自局名は、相手側のディスプレイや通信管理レポートに表示されます。ただし、相手機によっては表示されないことがあります。

ディスプレイに表示されるキーボードとキーパッドを使って、半角20文字以内で指定します。

### 発信元名

発信元の名前を登録します。発信元名は、発信元記録や送信シートなどにプリントされる自局の名称です。

ディスプレイに表示されるキーボードとキーパッドを使って、全角30 文字以内で指定します。

補足

- 回線（ポート）を指定したファクス送信、またはIPファクス（SIP）送信でも、［回線1～3発信元名］や［回線SIP発信元名］が未登録の場合は、この［発信元名］が使用されます。

### 受信パスワード

受信パスワードは、ファクスを送信してくる相手を制限したいときに設定します。

受信パスワードを設定すると、Fコードで正しい受信パスワードを指定して送ってくる相手だけ、受信やポーリングを受け付けます。Fコード機能を持っていないファクスなどからは、受信できなくなるので、注意してください。

### 回線1～ 3 発信元名

回線1～3 の発信元の名前を登録します。発信元名は、発信元記録や送信シートなどにプリントされる自局の名称です。

ディスプレイに表示されるキーボードとキーパッドを使って、全角30文字以内で指定します。

### 回線1～3 G3 ID（ファクス番号）

回線1～3のG3通信をする場合のG3IDの登録をします。G3IDには、通常、自局のファクス番号を設定します。

ディスプレイに表示されるキーボードとキーパッドを使って、20桁以内で指定します。

補足

- G3ID（ファクス番号）は、20桁以内で0～9、+、スペースが使用できます。

### 回線1～3 G3 ダイヤル種別

回線1～3 のダイヤル種別を設定できます。

#### PB

プッシュ回線です。

#### 10pps

ダイヤル回線です。

#### 20pps

ダイヤル回線です。

### 回線1 ～ 3 G3 発信動作

回線1～3 の発信動作を設定できます。

補足

- 工場出荷時は［トーン検知する］が設定されています。通常はこの設定を変更しないでください。

#### トーン検知する

NTTまたはPBXで発信する場合に設定します。

一般電話回線や構内交換回線などをお使いで、ダイヤルトーンを検出したら発呼させたい場合に選択してください。

#### トーン検知しない

NTTまたはPBX設定で発信できない場合に選択してください。

### 回線SIP 発信元名

IPファクス（SIP）の発信元の名前を登録します。発信元名は、発信元記録や送信シートなどにプリントされる自局の名称です。

ディスプレイに表示されるキーボードとキーパッドを使って、全角30文字以内で指定します。

### 回線SIP G3 ID

IPファクス（SIP）をする場合の相手局に送信するG3 IDを登録します。

ディスプレイに表示されるキーボードとキーパッドを使って、20桁以内で指定します。