## パンチダストボックスのパンチくずを捨てる（フィニッシャーC3、中とじフィニッシャーC3装着時）

オプションのフィニッシャーC3、または中とじフィニッシャーC3を装着している 場合、パンチダストボックスのパンチくずがいっぱいになると、ディスプレイには メッセージが表示されます。表示されているメッセージに従って、パンチくずを捨ててください。

注記

- パンチダストボックスのパンチくずを捨てるときは、本機の電源を入れたままの状態にしておいてください。電源を切ると、パンチくずを捨てたことを本機が認識できません。

- パンチダストボックスのパンチくずは、メッセージが表示されてから捨ててください。メッセージが表示される前に捨てると、正確なパンチくずの量を本機が認識できなくなります。

- パンチダストボックスのパンチくずは、必ずパンチくずが残らないように捨ててください。パンチくずが残っていると、メッセージが表示される前にパンチくずがいっぱいになり、機械の故障の原因になります。

- 本機が節電状態になっている場合は、パンチダストボックスのパンチくずを捨てる前に、電源/節電ボタンを押して節電状態を解除し、ホーム画面の［機械確認(メーター確認)］を押してください。

- パンチダストボックスのパンチくずを捨てるときは、タッチパネルディスプレイが点灯している場合もホーム画面の［機械確認(メーター確認)］を押して正確なパンチダストボックスの状態を確認してから、パンチくずを捨ててください。

1. 機械が停止していることを確認し、フィニッシャーの正面カバーを開けます。

2. パンチダストボックス[R4] を手前へ引き抜きます。

3. 切りくずを、すべて捨てます。

4. 空になったパンチダストボックスを、奥まで差し込みます。

5. フィニッシャーの正面カバーを閉じます。

   補足

   - フィニッシャーの正面カバーが少しでも開いていると、メッセージが表示され、機械が作動しません。