## 機能リスト

機能リストで設定できる機能を説明します。

補足

- 表示される項目は、お使いの機種またはオプションの装着状況によって異なります。

### 部数

プリントする部数を入力します。

### カラーモード

プリントをするときのカラーモードを設定できます。

補足

- カラーモードの制限が設定されている場合、プリントできる色が制限されます。詳しくは、サービスの利用制限を参照してください。

参照

- この機能はスキャンのカラーモード機能と同じです。詳しくは、カラーモード（スキャンの色を選択する）を参照してください。

### 用紙選択

プリントしたい用紙がセットされている用紙トレイを選択して、プリントできます。

#### 自動

原稿サイズと設定した倍率を基準に、適切な用紙トレイが自動的に選択されます。

#### トレイ（2～5段目）

あらかじめ設定されている用紙トレイから選択します。

#### 他のトレイ...

［用紙選択］画面が表示されるので、設定されている用紙トレイから選択します。

補足

- トレイ（2～5段目）にすべてのトレイが表示されている場合、［他のトレイ］ではなく［詳細設定］と表示されます。

参照

- ［用紙選択］画面は、コピー機能の［用紙選択］画面と同じです。詳しくは、用紙選択（コピーする用紙を選択する）を参照してください。

［手差し］を選択すると、［トレイ5（手差し）］画面が表示されます。

参照

- ［トレイ5（手差し）］画面は、コピー機能の［トレイ5（手差し）］画面と同じです。詳しくは、用紙選択（コピーする用紙を選択する）を参照してください。

### 両面プリント

両面にプリントできます。

#### しない

両面プリントしません。

#### 長辺とじ

長辺をとじて、両面プリントします。

#### 短辺とじ

短辺をとじて、両面プリントします。

### 仕分け/ホチキス

区切りがわかるように排出位置を交互にずらして排出されます。また、ホチキス留めして排出できます。

補足

- この機能は、お使いの機種によっては表示されません。利用するにはオプションが必要になります。詳しくは、弊社の営業担当者にお尋ねください。

#### ソート

プリントした用紙を1 部ごとにまとめて、ページ順に並べて排出できます。

#### スタック

プリントした用紙をページごとにまとめて、入力した部数を排出できます。

#### ホチキス(左上1ヵ所)

プリントした用紙の左上1か所にホチキスを留めて排出できます。

### まとめて1枚（Nアップ）

2枚、4枚の原稿を1枚にまとめてプリントできます。

［まとめて1枚(Nアップ)］を選択すると、本機が自動的に倍率を設定して、選択した用紙に画像が収まるようにプリントします。

補足

- ［プリント文書］タブの［用紙選択］で選択する用紙トレイは、［自動］以外を選択してください。

#### しない

まとめて1枚（Nアップ）をしません。

#### 2枚→1枚　左→右

2枚の原稿を左から右の順に1枚にまとめてプリントします。

#### 2枚→1枚　右→左

2枚の原稿を右から左の順に1枚にまとめてプリントします。

#### 4枚→1枚　左上→右

4枚の原稿を左上から右の順に1枚にまとめてプリントします。

#### その他...

［その他］を選択すると、ページをまとめる順番をイラストで確認しながら設定できます。