# BMLinkS設定

［BMLinkS設定］では、BMLinkSに関する仕様を設定します。

参照

- BMLinkSの機能の概要は、BMLinkSの概要を参照してください。

- BMLinkSの機能を使用するためには、BMLinkSのポートを起動する必要があります。詳しくは、BMLinkSの設定を参照してください。

### 表示するファイルの種類

［BMLinkSメニュ－］の［保存文書印刷］で、［ファイルを選択］画面に表示するファイルの種類を指定できます。

#### すべて

拡張子が「tif」、「tiff」、「bmd」、「pdf」のファイルを表示します。

#### TIFF（*.tif/*.tiff/*.bmd）

拡張子が「tif」、「tiff」、「bmd」のTIFFファイルだけを表示します。

### 検索パケット有効期限（TTL）

スキャンしたデータの保存先や、プリントするデータの保存先を検索するときの、パケット有効期限を、1～10の範囲で指定します。

### 検索時間の上限

スキャンしたデータの保存先や、プリントするデータの保存先を検索するときにかかる時間の上限を、1～255秒の範囲で1 秒単位で指定します。

ここで設定した時間以内に保存先が検索できないと、タイムアウトエラーとなり、データは破棄されます。