## IPファクス（SIP）の設定

IPファクス（SIP）機能を利用するための設定について説明します。

### イントラネットを利用するための設定

企業内のIPネットワーク（イントラネット）上でIPファクス（SIP）機能を利用するための設定について説明します。

#### 必要な条件

- IPファクス（SIP）キットが装着されていること

- 本機が社内ネットワークに接続されていること

必須ではありませんが、次の機器も使用できます。

- SIPサーバー

- VoIPゲートウェイ（公衆電話回線網に接続されたG3ファクス機と送受信する場合）

補足

- SIPサーバーとVoIPゲートウェイについては、システム管理者にお尋ねください。

#### システム構成ごとの設定内容

本機でIPファクス（SIP）を使用するには、次の情報を設定する必要があります。

|  | ポートの起動とTCP/IPの設定 | SIP本体アドレスの設定 | ファクス環境の設定 | SIPサーバーの設定 | VoIPゲートウェイの登録
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| IPファクス（SIP）機のみの場合 | ○ | ○ | ○ | × | ×
| SIPサーバーだけ設置した場合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ×
| VoIPゲートウェイだけ設置した場合 | ○ | ○ | ○ | × | ○
| SIPサーバーとVoIPゲートウェイを設置した場合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○

○：設定必要　×：設定不要

#### Step1 ポートの起動とTCP/IPの設定

IPファクス（SIP）で使用するポートを起動して、IPアドレスなどを設定します。本機で設定する手順について説明します。

参照

- CentreWare Internet Servicesを使用して設定することもできます。設定方法は、CentreWare Internet Servicesを使って設定するを参照してください。

1. ［仕様設定/登録］画面を表示します。

   参照

   - 詳しくは、仕様設定の流れを参照してください。

2. IPファクス（SIP）で使用するポートを起動します。

   1. ［ネットワーク設定］を押します。

   2. ［ポート設定］を押します。

   3. ［SIP］を選択し、［確認/変更］を押します。

   4. ［SIP-ポート］を選択し、［確認/変更］を押します。

   5. ［起動］を選択し、［決 定］を押します。

   6. ［ネットワーク設定］画面が表示されるまで、［閉じる］を押します。

3. ［プロトコル設定］で本機のIPアドレスなどを設定します。
   すでにIPアドレスやホスト名が設定されている場合は、この手順は不要です。DHCPやBOOTP環境がある場合は、取得方法だけを設定します。アドレスが自動で取得できないときや、手動で設定するときはIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの設定状態を確認します。

   参照

   - IPアドレスの設定については、プロトコル設定を参照してください。

4. ［仕様設定/登録］画面が表示されるまで、［閉じる］を押します。

5. ［×］を押します。

   補足

   - 設定内容によっては再起動が必要です。画面が表示されたら再起動してください。

6. 機能設定リストをプリントし、ポートの起動、TCP/IPの設定を確認します。

   参照

   - 機能設定リストのプリント方法は、レポート/リストの出力を参照してください。

#### Step2 SIP本体アドレスの設定

SIP本体アドレスを設定します。本機で設定する手順について説明します。

参照

- CentreWare Internet Servicesを使用して設定することもできます。設定方法は、CentreWare Internet Servicesを使って設定するを参照してください。

1. ［仕様設定/登録］画面を表示します。

   参照

   - 詳しくは、仕様設定の流れを参照してください。

2. SIP本体アドレスを設定します。

   1. ［ネットワーク設定］を押します。

   2. ［SIP設定］を押します。

   3. ［SIP本体アドレス］を選択し、［確認/変更］を押します。

   4. 本機のSIP本体アドレスを入力し、［決定］を押します。

      参照

      - SIP本体アドレスについては、SIP設定を参照してください。

3. ［仕様設定/登録］画面が表示されるまで、［閉じる］を押します。

4. ［×］を押します。

   補足

   - 設定内容によっては再起動が必要です。画面が表示されたら再起動してください。

5. 機能設定リストをプリントし、SIP本体アドレスの設定を確認します。

   補足

   - 機能設定リストのプリント方法は、レポート/リストの出力を参照してください。

#### Step3 ファクス環境の設定

IPファクス（SIP）に関連するファクス機能を設定します。本機で設定する手順について説明します。

参照

- CentreWare Internet Servicesを使用して設定することもできます。設定方法は、CentreWare Internet Servicesを使って設定するを参照してください。

1. ［仕様設定/登録］画面を表示します。

   参照

   - 詳しくは、仕様設定の流れを参照してください。

2. ［ファクス/インターネットファクス］画面の表示に関する項目を設定します。

   1. ［ファクス設定］を押します。

   2. ［ファクス機能設定初期値］を押します。

   3. 必要に応じた設定をして、［閉じる］を押します。

      参照

      - 詳しくは、ファクス画面表示設定を参照してください。

3. ファクス機能の初期値を設定します。

   1. ［ファクス機能設定初期値］を押します。

   2. 必要に応じた設定をして、［閉じる］を押します。

      参照

      - 詳しくは、ファクス機能設定初期値を参照してください。

4. ファクスの動作を設定します。

   1. ［ファクス動作制御］を押します。

   2. 必要に応じた設定をして、［閉じる］を押します。

      参照

      - 詳しくは、ファクス動作制御を参照してください。

5. 自局の情報を設定します。

   1. ［ファクス機能設定初期値］を押します。

   2. 必要に応じた設定をして、［閉じる］を押します。

      参照

      - 詳しくは、自局情報を参照してください。

6. ［仕様設定/登録］画面が表示されるまで、［閉じる］を押します。

7. ［×］を押します。

   補足

   - 設定内容によっては再起動が必要です。画面が表示されたら再起動してください。

8. 機能設定リストをプリントし、ファクスの設定を確認します。

   参照

   - 機能設定リストのプリント方法は、レポート/リストの出力を参照してください。

#### Step4 SIPサーバーの設定

経由するSIPサーバーのIPアドレス、認証ユーザー名、パスワードなどを設定します。本機で設定する手順について説明します。

SIPサーバーを経由してIPファクス（SIP）通信する場合に設定します。

参照

- CentreWare Internet Servicesを使用して設定することもできます。設定方法は、CentreWare Internet Servicesを使って設定するを参照してください。

1. ［仕様設定/登録］画面を表示します。

   参照

   - 詳しくは、仕様設定の流れを参照してください。

2. SIPサーバーについて設定します。

   参照

   - 詳しくは、SIP設定を参照してください。

   1. ［ネットワーク設定］を押します。

   2. ［SIP設定］を押します。

   3. ［SIPサーバーの使用］を選択し、［確認/変更］を押します。

   4. ［する］を選択し、［決 定］を押します。

   5. ［SIPサーバーアドレス取得方法］を選択し、［確認/変更］を押します。

   6. 取得方法を選択し、［決 定］を押します。

   7. ［SIPプロキシサーバー設定］を選択し、［確認/変更］を押します。

   8. IPアドレス、ポート番号、認証用ユーザー名、認証用パスワード、サーバー種別などを設定します。

      補足

      - ［SIPサーバーアドレス取得方法］で、［DHCPから取得］または［DHCPv6から取得］を選択している場合でも、ポート番号、認証用ユーザー名、認証用パスワード、サーバー種別の設定は必要です。

   9. ［SIPレジストラサーバー設定］を選択し、［確認/変更］を押します。

   10. IPアドレス、ポート番号、認証用ユーザー名、認証用パスワード、サーバー種別などを設定します。

       補足

       - ［SIPサーバーアドレス取得方法］で、［DHCPから取得］または［DHCPv6から取得］を選択している場合でも、ポート番号、認証用ユーザー名、認証用パスワード、サーバー種別の設定は必要です。

   11. ［閉じる］を押します。

3. ［仕様設定/登録］画面が表示されるまで、［閉じる］を押します。

4. ［×］を押します。

   補足

   - 設定内容によっては再起動が必要です。画面が表示されたら再起動してください。

5. 機能設定リストをプリントし、SIPサーバーの設定を確認します。

   参照

   - 機能設定リストのプリント方法は、レポート/リストの出力を参照してください。

#### Step5 VoIPゲートウェイの登録

経由するVoIPゲートウェイを登録します。本機で設定する手順について説明します。

公衆電話回線網に接続されたG3ファクス機とIPファクス（SIP）通信する場合に設定します。

VoIPゲートウェイは50個まで設定できます。

1. ［仕様設定/登録］画面を表示します。

   参照

   - 詳しくは、仕様設定の流れを参照してください。

2. VoIPゲートウェイについて設定します。

   参照

   - 詳しくは、VoIPゲートウェイ登録を参照してください。

   1. ［ネットワーク設定］を押します。

   2. ［SIP設定］を押します。

   3. ［VoIPゲートウェイ登録］を選択し、［確認/変更］を押します。

   4. 登録するVoIPゲートウェイを選択し、［確認/変更］を押します。

   5. ［識別番号］を選択し、［確認/変更］を押します。

   6. 識別番号を設定し、［決 定］を押します。

   7. ［アドレス］を選択し、［確認/変更］を押します。

   8. VoIPゲートウェイのIPアドレスを設定し、［決 定］を押します。

   9. ［決 定］を押します。

   10. VoIPゲートウェイを複数設定するときは、手順4～9を繰り返します。

   11. ［閉じる］を押します。

3. ［仕様設定/登録］画面が表示されるまで、［閉じる］を押します。

4. ［×］を押します。

   補足

   - 設定内容によっては再起動が必要です。画面が表示されたら再起動してください。

5. 機能設定リストをプリントし、VoIPゲートウェイの設定を確認します。

   参照

   - 機能設定リストのプリント方法は、レポート/リストの出力を参照してください。

### NGNを利用するための設定

本機で次世代ネットワーク（NGN）機能を利用するための設定について説明します。

#### 必要な条件

- IPファクス（SIP）キットが装着されていること

- NTTとNGN契約が完了していること

#### 設定内容

本機で次世代ネットワーク（NGN）を使用するには、次の情報を設定する必要があります。

- ポートの起動とTCP/IPの設定

- 次世代ネットワーク（NGN）設定

- SIPサーバーの設定

- ファクス環境の設定

#### Step1 ポートの起動とTCP/IPの設定

IPファクス（SIP）で使用するポートを起動して、IPアドレスなどを設定します。本機で設定する手順について説明します。

参照

- CentreWare Internet Servicesを使用して設定することもできます。設定方法は、CentreWare Internet Servicesを使って設定するを参照してください。

1. ［仕様設定/登録］画面を表示します。

   参照

   - 詳しくは、仕様設定の流れを参照してください。

2. IPファクス（SIP）で使用するポートを起動します。

   1. ［ネットワーク設定］を押します。

   2. ［ポート設定］を押します。

   3. ［SIP］を選択し、［確認/変更］を押します。

   4. ［SIP-ポート］を選択し、［確認/変更］を押します。

   5. ［起動］を選択し、［決 定］を押します。

   6. ［ネットワーク設定］画面が表示されるまで、［閉じる］を押します。

3. 本機のIPアドレスの取得方法などを設定します。

   1. ［プロトコル設定］を押します。

   2. ［TCP/IP-共通設定］を選択し、［確認/変更］を押します。

   3. ［IP動作モード］を選択し、［確認/変更］を押します。

   4. ［IPv4モード］または［デュアルスタック］を選択し、［決定］を押します。

   5. ［プロトコル設定］画面が表示されるまで、［閉じる］を押します。

   6. ［TCP/IP-ネットワーク設定］を選択し、［確認/変更］を押します。

   7. ［IPv4-IPアドレス取得方法］を選択し、［確認/変更］を押します。

   8. ［DHCP/AutoIPから取得］または［DHCPから取得］を選択し、［決定］を押します

   参照

   - IPアドレスの設定については、プロトコル設定を参照してください。

4. ［仕様設定/登録］画面が表示されるまで、［閉じる］を押します。

5. ［×］を押します。

   補足

   - 設定内容によっては再起動が必要です。画面が表示されたら再起動してください。

6. 機能設定リストをプリントし、ポートの起動、TCP/IPの設定を確認します。

   参照

   - 機能設定リストのプリント方法は、レポート/リストの出力を参照してください。

#### Step2 次世代ネットワーク（NGN）設定

次世代ネットワーク（NGN）の設定をします。本機で設定する手順について説明します。

参照

- CentreWare Internet Servicesを使用して設定することもできます。設定方法は、CentreWare Internet Servicesを使って設定するを参照してください。

1. ［仕様設定/登録］画面を表示します。

   参照

   - 詳しくは、仕様設定の流れを参照してください。

2. 次世代ネットワーク（NGN）を利用するための設定をします。

   1. ［ネットワーク設定］を押します。

   2. ［次世代ネットワーク(NGN)設定］を押します。

   3. ［次世代ネットワーク(NGN)接続］を選択し、［確認/変更］を押します。

   4. ［する］を選択し、［決 定］を押します。

   5. ［発信者ID通知］を選択し、［確認/変更］を押します。

   6. ［する］または［しない］を選択し、［決 定］を押します。

   7. ［IPファクス(SIP)最大使用帯域幅］を選択し、［確認/変更］を押します。

   8. 最大使用帯域幅を設定し、［決 定］を押します。

      補足

      - 最大使用帯域幅は、NTTのデータ通信向けの料金表を確認して、設定してください。

   9. ［ファクスによる自動再送信］を選択し、［確認/変更］を押します。

   10. ［する］または［しない］を選択し、［決 定］を押します。

3. ［仕様設定/登録］画面が表示されるまで、［閉じる］を押します。

4. ［×］を押します。

   補足

   - 設定内容によっては再起動が必要です。画面が表示されたら再起動してください。

#### Step3 SIPサーバーの設定

経由するSIPサーバーの設定をします。本機で設定する手順について説明します。

参照

- CentreWare Internet Servicesを使用して設定することもできます。設定方法は、CentreWare Internet Servicesを使って設定するを参照してください。

1. ［仕様設定/登録］画面を表示します。

   参照

   - 詳しくは、仕様設定の流れを参照してください。

2. SIPサーバーについて設定します。

   参照

   - 詳しくは、SIP設定を参照してください。

   1. ［ネットワーク設定］を押します。

   2. ［SIP設定］を押します。

   3. ［SIPサーバーの使用］を選択し、［確認/変更］を押します。

   4. ［する］を選択し、［決 定］を押します。

   5. ［SIPサーバーアドレス取得方法］を選択し、［確認/変更］を押します。

   6. ［DHCPから取得］を選択し、［決 定］を押します。

3. ［仕様設定/登録］画面が表示されるまで、［閉じる］を押します。

4. ［×］を押します。

   補足

   - 設定内容によっては再起動が必要です。画面が表示されたら再起動してください。

5. 機能設定リストをプリントし、SIPサーバーの設定を確認します。

   参照

   - 機能設定リストのプリント方法は、レポート/リストの出力を参照してください。

#### Step4 ファクス環境の設定

IPファクス（SIP）に関連するファクス機能を設定します。本機で設定する手順について説明します。

参照

- CentreWare Internet Servicesを使用して設定することもできます。設定方法は、CentreWare Internet Servicesを使って設定するを参照してください。

1. ［仕様設定/登録］画面を表示します。

   参照

   - 詳しくは、仕様設定の流れを参照してください。

2. ［ファクス/インターネットファクス］画面の表示に関する項目を設定します。

   1. ［ファクス設定］を押します。

   2. ［ファクス画面表示設定］を押します。

   3. 必要に応じた設定をして、［閉じる］を押します。

      参照

      - 詳しくは、ファクス画面表示設定を参照してください。

3. ファクス機能の初期値を設定します。

   1. ［ファクス機能設定初期値］を押します。

   2. 必要に応じた設定をして、［閉じる］を押します。

      参照

      - 詳しくは、ファクス機能設定初期値を参照してください。

4. ファクスの動作を設定します。

   1. ［ファクス動作制御］を押します。

   2. 必要に応じた設定をして、［閉じる］を押します。

      参照

      - 詳しくは、ファクス動作制御を参照してください。

5. 自局の情報を設定します。

   1. ［自局情報］を押します。

   2. 必要に応じた設定をして、［閉じる］を押します。

      参照

      - 詳しくは、自局情報を参照してください。

6. ［仕様設定/登録］画面が表示されるまで、［閉じる］を押します。

7. ［×］を押します。

   補足

   - 設定内容によっては再起動が必要です。画面が表示されたら再起動してください。

8. 機能設定リストをプリントし、ファクスの設定を確認します。

   参照

   - 機能設定リストのプリント方法は、レポート/リストの出力を参照してください。