## インターネットサービスプロバイダーに接続する場合の注意/制限

本機で、インターネットサービスプロバイダー（以下、ISPとします。）に接続し、メールまたはインターネットファクスに関連する機能を利用する場合に必要な情報について説明します。

本機のメールに関連する機能は、次のとおりです。

- スキャナー（メール送信）

- メール通知サービス

- メールプリント

- インターネットファクス

#### ISP接続に関する注意/制限事項

本機をISPに接続する場合、次のような注意/制限事項があります。

- ダイアルアップ接続はサポート対象外です。常時接続がサポートの前提になります。

- 本機は、IPマスカレードを使用した環境で接続してください。本機へグローバルIPアドレスを割り当てて接続する場合は、サポート対象外となります。

- POP受信を行う場合には、必ず専用のメールアカウントの申請を行ってください。他のユーザーとの共用を行うとトラブルの原因になります。

- メール送信時には、必ず送信サイズ制限の設定を行ってください。適用可能なサイズはISPによって異なりますが、小さめの値の設定をお勧めします。

- ADSLやケーブル接続でない常時接続も可能ですが、画像データの送受信は非常に負荷がかかります。

- SMTP受信はサポート対象外です。本機の運用はPOP受信だけになります。

- プライベートセグメントに、MTA（Mail Transfer Agent）を立てて運用している環境で設置する場合は、運用形態に合わせてください。

- 動作を保証しているISPについては、弊社営業にお問い合わせください。

- POP受信を行った場合、ファクスゲートウェイ機能を使用したファクス送信はできません。POP受信の場合、メールで受信したインターネットファクス文書をファクス機へ転送する処理が行えないためです。

#### 機能詳細

メール関連機能の詳細は、次のとおりです。

- 送信機能

  対応プロトコル：SMTP

  ポート番号：25（初期値）

- 送信時認証機能

  SMTP認証機能： AUTH GSSAPI（Kerberos指定時のみ）、AUTH NTLMv2、AUTH NTLMv1、AUTH PLAIN、AUTH LOGIN、AUTH CRAM-MD5に対応

  POP認証後の待ち時間：変更できません。

  暗号化通信（SSL）：対応しています。

- 受信機能

  対応プロトコル：POP3

  POP3ポート番号：110（初期値）

  POP3の認証方式：PlainとAPOPに対応

  POP3受信後のメール処理：受信後は必ず、受信したメールをサーバーから削除します。サーバーにメールを残すように設定することはできません。

  通信路の暗号化（SSL）：対応していません。

  補足

  - IMAP4には対応していません。

#### IPアドレスの設定

本機は、グローバルIPアドレスでの運用は保証していません。必ずIPマスカレードを使用した環境でご利用ください。

##### 固定アドレスで運用する場合

お使いのルーター、またはドメイン管理サーバーなどのIPアドレスを管理するサーバーに、本機で使うIPアドレスを登録します。

##### DHCP で運用する場合

設定は特に不要ですが、ルーターやDHCPサーバーの設定によっては登録が必要になる場合があります。お使いのルーターやDHCPサーバーの運用ルールをご確認ください。特に、MACアドレスによる利用制限を行っている場合には、DHCPサーバー側への登録が必要になることがあります。

#### 操作パネルからの設定

スキャナー(メール送信)を利用する場合は、本機の操作パネルから、メール送信の上限データサイズを設定してください。上限値は、ISPのガイドラインを参照してください。推奨値は1MBまたは2MBです。

設定は機械管理者モードに入り、［仕様設定/登録］＞［仕様設定］＞［メール/インターネットファクス設定］を選択し、［メール送信動作制御］の［合計データサイズ上限］で行います。

参照

- 設定方法は、合計データサイズ上限を参照してください。

画像のサイズは次のサイズを目安にしてください。

- A4フルカラー200dpi標準圧縮：約700 KB

- A4フルカラー200dpi高圧縮：約400 KB

- A4白黒200dpi（文字原稿）：約25 KB

- A4白黒200dpi（文字写真混在原稿）：約200 KB

補足

- 上記サイズはメール送信時のサイズです。実際のファイルサイズとは異なります。

#### CentreWare Internet Servicesからの設定

参照

- CentreWare Internet Servicesから行う設定については、CentreWare Internet Services画面の右上にある［ヘルプ］をクリックして表示される、ヘルプを参照してください。

注記

- CentreWare Internet Servicesのヘルプを表示するには、インターネットに接続できる環境が必要です。通信費用はお客様の負担になりますのでご了承ください。

- ISPに接続する場合、［POP3サーバー確認間隔］は10分以上に設定してください。