# ネットワーク設定

［ネットワーク設定］では、ネットワークに関する仕様を設定します。

補足

- ネットワーク設定については、プリント機能の設定、メール機能の設定も参照してください。

- CentreWare Internet Servicesを使うと、さらに詳細な設定ができます。詳しくは、CentreWare Internet Servicesのヘルプを参照してください。

## ポート設定

クライアントに接続されている本機のインターフェイスの設定をします。［ポート設定］では、次の項目を設定できます。

注記

- LPD、Port9100、HTTP-SSL/TLS通信、SIPは、ほかのポートのポート番号と同じ番号を使用しないでください。

  HTTPを使用するポート（IPP、インターネットサービス（HTTP）、UPnPディスカバリー、SOAP、WebDAV、Web Services on Devices（WSD）、BMLinkS）は、LPD、Port9100、HTTP-SSL/TLS通信のポート番号と同じ番号を使用しないでください。

  また上記いずれも、次のポート番号を設定した場合、ポートの設定状況によっては正常に動作しなくなることがあります。

  25、139、427、445、631、15000

- Ethernetインターフェイス回線が2 回線のとき、セカンダリーネットワーク（オプション）はLPD、Port9100、SNMP、インターネットサービス（HTTP）、Bonjour、IPP、ThinPrint、Googleクラウドプリント のみ通信できます。それ以外のポートは通信できません。

参照

- HTTP-SSL/TLS通信ポートについては、HTTP - SSL/TLS 通信ポート番号を参照してください。

- Googleクラウドプリントポートについては、Google クラウドプリントを参照してください。

### USB

#### USB-ポート

USB を使用するときは［起動］に設定します。

#### USB-プリントモード指定

使用するプリント言語の種類を選択します。［自動］を選択すると、ホスト装置から受信したデータが、どの言語で記述されているかを自動的に判断し、データに合わせて適切なプリント処理を行います。

#### USB-JCL

JCL（Job Control Language）コマンドとは、実際のプリントジョブの先頭に付加されたデータです。通常は、［有効］のままで使用します。

#### USB-自動排出時間

本機にデータが送られなくなってから、用紙を自動的に排出するまでの時間を5～1275秒の範囲で5秒単位で設定します。

#### USB - Adobe通信プロトコル

##### 標準

プリンタードライバーの出力プロトコルがASCII形式のときに設定します。

##### バイナリー

プリンタードライバーの出力プロトコルがBCP形式のときに設定します。

##### TBCP

プリンタードライバーの出力プロトコルがTBCP形式のときに設定します。

##### RAW

プリンタードライバーの出力プロトコルがASCII形式またはバイナリ形式のときに設定します。

Adobe通信プロトコルの制御を受けないで、データをそのまま出力します。

#### PS印刷待ちタイムアウト

本機ではデータを一定時間受信しないと、接続を自動的に切断します。［USB-Adobe通信プロトコル］で［RAW］を選択して、データを印刷しているときに、接続を切断するまでの時間を［USB-自動排出時間］に従う場合は［無効］、PostScriptのタイムアウトに従う場合は［有効］に設定します。

### LPD

#### LPD-ポート

LPDを使用するときは［起動］に設定します。

#### LPD-ポート番号

LPDのポート番号を1～65535の範囲で設定します。

初期値は、515です。

注記

- ほかのポートのポート番号と同じ番号を使用しないでください。

#### LPD-セッション数

本機にLPDで同時に接続できるクライアントの最大数を、1～10の範囲で1単位で設定します。

初期値は、5です。

### SMB クライアント

#### SMBクライアント - ポート

スキャナー（PC保存）でSMB転送する場合やSMB認証を行う場合など、SMBを使用するときは［起動］に設定します。

### IPP

#### IPP-ポート

IPPを使用するときは［起動］に設定します。

IPP（Internet Printing Protocol）を使って、インターネット経由でプリントするときに設定します。

#### IPP-追加ポート番号

標準のポート番号以外でIPPを受け付けない場合は［無効］、受け付ける場合は［有効］に設定します。

追加ポート番号は、1～65535の範囲で指定できます。

初期値は、80です。

注記

- ほかのポートのポート番号と、同じ番号を使用しないでください。ただし、HTTPを使用するポート（インターネットサービス（HTTP）、UPnPディスカバリー、SOAP、WebDAV、Web Services on Devices（WSD）、BMLinkS）は、同じポート番号を共用できます。

補足

- ［IPP-ポート］が［停止］に設定されているときは、［IPP-追加ポート番号］は設定できません。［IPP-ポート］を［起動］に設定し、［閉じる］を押し、［はい(再起動する)］を押して本機が再起動したあとに、［IPP-追加ポート番号］を設定してください。

### Bonjour

#### Bonjour-ポート

Bonjour®を使用するときは［起動］に設定します。

補足

- Bonjourを使用して検出したプリンターでプリントするためには、LPDポートを起動しておく必要があります。

### Port 9100

#### Port9100-ポート

Port9100®を使用するときは［起動］に設定します。

Windows®の標準TCP/IP ポートモニターでRawプロトコルを使用する場合に設定します。

#### Port9100-ポート番号

Port9100のポート番号を1～65535の範囲で設定します。

初期値は、9100です。

注記

- ほかのポートのポート番号と同じ番号を使用しないでください。

### SNMP

#### SNMP-ポート

本機をネットワーク上で管理する弊社製アプリケーションを使用する場合など、SNMPを使用するときは［起動］に設定します。

### SIP

#### SIP-ポート

IPファクス（SIP）を使用するときは［起動］に設定します。

#### SIP-ポート番号

IPファクス（SIP）に使用するポート番号を設定します。

初期値は、5060です。

注記

- ほかのポートのポート番号と同じ番号を設定しないでください。

補足

- IPファクス（SIP）は、お使いの機種によっては利用できません。

### FTPクライアント

#### FTPクライアント-ポート

スキャナー（PC保存）でFTP転送する場合など、FTPを使用するときは［起動］に設定します。

補足

- スキャンした画像をFTP通信で送信する際の通信モードを、Passive通信モード、Active通信モードから選択できます。工場出荷時の初期設定は、Passiveモードになっています。設定を変更する場合は、CentreWare Internet Servicesを使用してください。

### メール受信

#### メール受信-ポート

メールやインターネットファクスを受信するときは［起動］に設定します。

### メール送信

#### メール送信-ポート

メールやインターネットファクスを送信するときは［起動］に設定します。

### メール通知サービス

#### メール通知サービス-ポート

メール通知サービスを使用するときは［起動］に設定します。メール通知サービスとは、本機の状態やプリントジョブ、ダイレクトファクスジョブの実行終了をメールで通知する機能です。

補足

- 通知される本機の状態は、［消耗品の状態］、［交換部品の状態］、［用紙の状態］、［排出先の状態］、［ジャム状態］、［インターロック状態］、［フォルトの通知］です。

- メール通知サービスの設定はCentreWare Internet Servicesで行います。詳しくは、CentreWare Internet Servicesのヘルプを参照してください。

注記

- CentreWare Internet Servicesのヘルプを表示するには、インターネットに接続できる環境が必要です。通信費用はお客様の負担になりますのでご了承ください。

### UPnPディスカバリー

#### UPnPディスカバリー-ポート

UPnPを使用するときは［起動］に設定します。

#### UPnPディスカバリー-ポート番号

UPnPの通信で使用するポート番号を、1～65535の範囲で設定します。

初期値は、80です。

注記

- ほかのポートのポート番号と、同じ番号を使用しないでください。ただし、HTTPを使用するポート（IPP、インターネットサービス（HTTP）、UPnPディスカバリー、SOAP、WebDAV、Web Services on Devices（WSD）、BMLinkS）は、同じポート番号を共用できます。

### WSD

補足

- 「WSD」とは、「Web Services on Devices」の略です。

#### WSDプリント-ポート

WSDプリントを使用するときは［起動］に設定します。

Windows OSからネットワーク内の機器を検索するときに設定します。

#### WSDスキャン-ポート

WSDスキャンを使用するときは［起動］に設定します。

Windows OSからネットワーク内の機器を検索するときに設定します。

補足

- Windows Serverの環境では、初期設定のままではスキャン機能を使用できません。

  詳しくは、Microsoft社の公式サイトを参照してください。

#### WSD-ポート番号

WSDの通信で使用するポート番号を、1～65535の範囲で設定します。

初期値は、80です。

注記

- ほかのポートのポート番号と、同じ番号を使用しないでください。ただし、HTTPを使用するポート（IPP、インターネットサービス（HTTP）、UPnPディスカバリー、SOAP、WebDAV、Web Services on Devices（WSD）、BMLinkS）は、同じポート番号を共用できます。

### BMLinkS

#### BMLinkS - ポート

BMLinkSを使用するときは［起動］に設定します。

#### プリントサービス- ポート番号

プリントサービス用のポート番号を、1～65535の範囲で設定します。

初期値は、80です。

注記

- ほかのポートのポート番号と、同じ番号を使用しないでください。ただし、HTTPを使用するポート（IPPインターネットサービス（HTTP）、UPnPディスカバリー、SOAP、WebDAV、Web Services on Devices（WSD）、BMLinkS）は、同じポート番号を共用できます。

#### ディスカバリー- ポート番号

ディスカバリー用のポート番号を、1～65535の範囲で設定します。

初期値は、80です。

注記

- ほかのポートのポート番号と、同じ番号を使用しないでください。ただし、HTTPを使用するポート（IPP、インターネットサービス（HTTP）、UPnPディスカバリー、SOAP、WebDAV、Web Services on Devices（WSD）、BMLinkS）は、同じポート番号を共用できます。

### インターネットサービス(HTTP)

#### インターネットサービス- ポート

CentreWare Internet Servicesを使用するときは［起動］に設定します。

参照

- 詳しくは、CentreWare Internet Servicesを参照してください。

#### インターネットサービス- ポート番号

インターネットサービスで使用するポート番号を、1～65535の範囲で設定します。

初期値は、80です。

注記

- ほかのポートのポート番号と、同じ番号を使用しないでください。ただし、HTTPを使用するポート（IPP、インターネットサービス（HTTP）、UPnPディスカバリー、SOAP、WebDAV、Web Services on Devices（WSD）、BMLinkS）は、同じポート番号を共用できます。

補足

- ［インターネットサービス-ポート］が［停止］に設定されているときは、［インターネットサービス-ポート番号］は設定できません。［インターネットサービス-ポート］を［起動］に設定し、［閉じる］を押して［はい(再起動する)］を押してください。本機が再起動したあとに、［インターネットサービス-ポート番号］を設定してください。

### SOAP

#### SOAP-ポート

Device Setup（デバイス設定ツール）などのアプリケーションを使用する場合など、SOAPポートを使用するときは［起動］に設定します。

#### SOAP-ポート番号

SOAPで使用するポート番号を、1～65535の範囲で設定します。

初期値は、80です。

注記

- ほかのポートのポート番号と、同じ番号を使用しないでください。ただし、HTTPを使用するポート（IPP、インターネットサービス（HTTP）、UPnPディスカバリー、SOAP、WebDAV、Web Services on Devices（WSD）、BMLinkS）は、同じポート番号を共用できます。

### WebDAV

#### WebDAV-ポート

ネットワークスキャナーユーティリティ3などのアプリケーションを使用して本機の親展ボックスにアクセスする場合など、WebDAVを使用するときは［起動］に設定します。

注記

- WebDAVを使用するときは［SSL/TLS設定］の［HTTP - SSL/TLS通信］を有効にすることをお勧めします。パスワード漏えいの抑止に効果があります。

補足

- ［WebDAV-ポート］が［停止］に設定されているときは、［WebDAV-ポート番号］、［WebDAV-操作の時間制限］は設定できません。［WebDAV-ポート］を［起動］に設定し、［閉じる］を押して［はい(再起動する)］を押してください。本機が再起動したあとに、［WebDAV-ポート番号］、［WebDAV-操作の時間制限］を設定してください。

#### WebDAV - ポート番号

WebDAVで使用するポート番号を、1～65535の範囲で設定します。

初期値は、80です。

注記

- ほかのポートのポート番号と、同じ番号を使用しないでください。ただし、HTTPを使用するポート（IPP、インターネットサービス（HTTP）、UPnPディスカバリー、SOAP、WebDAV、Web Services on Devices（WSD）、BMLinkS）は、同じポート番号を共用できます。

#### WebDAV - 操作の時間制限

タイムアウトの時間を設定します。1～65535秒の範囲で1 秒単位で設定できます。

### ThinPrint

#### ThinPrint-ポート

本機は、ThinPrint .print環境での印刷に対応しています。プリントサーバーから圧縮して送られた印刷データを解凍して印刷します。

ThinPrint®を使用するときは［起動］に設定します。

#### ThinPrint-ポート番号

ThinPrintで使用するポート番号を、1～65535の範囲で設定します。

初期値は、4000です。

注記

- ほかのポートのポート番号と、同じ番号を使用しないでください。

補足

- 通信プロトコルがIPv4で動作しているときに利用できます。

- 同時に接続できる最大接続数は、3です。