## トナー回収ボトル［R5］を交換する

トナー回収ボトルとは、使用済みのトナーを回収するボトルです。トナー回収ボトルの状態によって、次のメッセージがディスプレイに表示されます。メッセージに従って、処置を行ってください。

メッセージ | 処置
--- | ---
予備のトナー回収ボトルを用意してください。 | トナー回収ボトルを交換する必要はありません。トナー回収ボトルの予備を用意してください。 補足 メッセージが表示されてから、コピーまたはプリントできる残りページ数*は、約5,400 ページです。
トナー回収ボトル交換時期です。 予備のトナー回収ボトルを用意してください。 | トナー回収ボトルを交換してください。 補足 メッセージが表示されてから、コピーまたはプリントできる残りページ数*は、約2,700ページです。
トナー回収ボトルを交換してください。 | 本機が停止します。トナー回収ボトルを交換してください。

*: コピーまたはプリントできる残りページ数は、A4（）の用紙を使用した場合の枚数です。コピーまたはプリントできる残りページ数は、印字内容、用紙のサイズ、種類、使用環境などによって異なりますので、あくまでも目安としてお考えください。

トナー回収ボトルを交換するときには、コピーやプリントに濃度ムラや色ムラが発生するのを防ぐため、正面カバーの裏側に付属している清掃棒を使用して、LED プリントヘッド部を清掃してください。

注記

- トナー回収ボトルの形状には2種類あります。対応機種以外のトナー回収ボトルは、セットできない、またはメッセージが表示され機械が作動しません。

- トナー回収ボトルBの先端部のフィルター面には触れないでください。トナーが指に付着するおそれがあります。

- トナー回収ボトルを交換するとき、回収されたトナーがこぼれて床面を汚すことがあります。あらかじめ床に紙などを敷いて作業することをお勧めします。

- 弊社が推奨していないトナー回収ボトルを使用された場合、装置本来の品質や性能を発揮できないおそれがあります。本製品には、弊社が推奨するトナー回収ボトルをご使用ください。

- 本機が節電状態になっている場合は、トナー回収ボトルを交換する前に、電源/節電ボタンを押して節電状態を解除し、ホーム画面の［機械確認(メーター確認)］を押してください。

- トナー回収ボトルを交換するときは、タッチパネルディスプレイが点灯している場合もホーム画面の［機械確認(メーター確認)］を押して正確なトナー回収ボトルの状態を確認してから、交換してください。

1. 機械が停止していることを確認し、正面カバーを開けます。

2. トナー回収ボトルを、取っ手を持ちながらゆっくりと引き抜きます。

3. 新しいトナー回収ボトルを準備します。

   注記

   - トナー回収ボトルは2種類あります。お使いの機種にあわせて準備してください。

   - 袋は使うので捨てないでください。

4. 新しいトナー回収ボトルを、取っ手を持ちながら差し込み、カチッと音がするまで奥に押し込みます。

5. 使用済みのトナー回収ボトルをビニール袋に入れ、しっかりファスナーを閉めます。

6. 使用済みのトナー回収ボトルを、両手でしっかり持って空箱に収納します。

   注記

   - 使い終わった不要なトナー回収ボトルは弊社にて回収いたしますので、弊社カストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。

7. LED プリントヘッド部を清掃します。

   補足

   - 清掃方法については、本体内部（LEDプリントヘッド部）の清掃を参照してください。

8. 正面カバーを閉じます。

   補足

   - 正面カバーが少しでも開いていると、メッセージが表示され、機械が作動しません。