## 読み取りサイズ（原稿の読み取りサイズを指定して送信する）

原稿の読み取りサイズを指定して送信できます。

非定形サイズの原稿を読み取る場合や、セットしている原稿とは異なるサイズで読み取りたい場合は、原稿サイズを指定します。余白を付けたり、余分な部分を削除したりして送信できます。

参照

- 読み取りサイズボタンのうち、［自動検知］以外の読み取りサイズの初期値は、機械管理者モードで変更できます。詳しくは、読み取りサイズボタンを参照してください。

#### 自動検知

原稿サイズを自動で認識します。

| 原稿送り装置 | 原稿ガラス
--- | --- | ---
自動検知できる原稿サイズ | B6*、B5、B5 、B4、A6*、A5、A5 、A4、A4 、A3、レター、レター、11 × 17 インチ、十六開、八開 | B6、B6*、B5、B5 、B4、A6、A5、A5 、A4、A4 、A3

*: 自動両面原稿送り装置 C2-PCが搭載されている場合のみ、検知できます。

補足

- 原稿サイズを自動検知できない場合は、原稿サイズを入力する画面が表示されます。

参照

- 自動検知できる原稿サイズは、機械管理者モードの［サイズ検知切り替え］の設定によって異なります。詳しくは、サイズ検知切り替えを参照してください。

#### 定形サイズ

あらかじめ設定されているサイズから選択します。

参照

- 表示する原稿サイズは変更できます。詳しくは、読み取りサイズボタンを参照してください。