## Fコード通信（Fコード通信をする）

F コード通信とは、ITU-Tで標準化されたT.30（通信の規格のことです）のサブアドレスの使い方について、情報通信ネットワーク産業協会が定めた通信手順のことです。F コード機能を持つ機種間の通信では、他社機の場合もF コードを使用したさまざまな機能が使用できます。

F コード通信をする場合は、F コードとパスワードを使用します。F コードは、他社ではサブアドレスと呼ぶ場合もあり、登録（入力）が必要です。パスワードは、必要に応じて設定してください。

補足

- F コードを使用する場合は、あらかじめ相手機のF コードを確認する必要があります。

- 本機種間で親展送信、または親展ポーリングをする場合は、FAX 信号方式を使用することをお勧めします。

参照

- 短縮宛先番号ごとに、F コードとパスワードを設定できます。詳しくは、宛先表登録（短縮宛先登録）を参照してください。

- F コード通信で、中継同報/ リモート中継同報もできます。中継同報については、中継同報（中継局を介して同報送信する）、リモート中継同報については、リモート中継同報（遠隔地に中継同報する）を参照してください。

F コード通信では、次の機能を使用できます。

#### 親展送信（Fコード方式）

送信先に親展ボックスが設定されている場合に、Fコード（サブアドレス）と、必要に応じてパスワードを指定すると、本機から親展送信ができます。

あらかじめ、送信先のFコード（サブアドレス）とパスワードを確認してください。

（例）送信先

Fコード（サブアドレス）：0（Fコード通信を表します）＋送信先の親展ボックス番号

パスワード（必要に応じて）：送信先の親展ボックスの暗証番号

#### 親展ポーリング（Fコード方式）

相手先に親展ボックスが設定されている場合に、F コード（サブアドレス）と、必要に応じてパスワードを指定すると、親展ポーリングができます。

本機が親展ポーリングをする場合は、あらかじめ相手先のF コード（サブアドレス）とパスワードを確認してください。

なお、本機に対して親展ポーリングをする場合は、相手先に次の情報を伝えてください。

Fコード（サブアドレス） ： 0（Fコード通信を表します）＋送信するデータが格納されている親展ボックス番号

パスワード（必要に応じて）： 送信するデータが格納されている親展ボックスの暗証番号

参照

- 親展ボックスの設定によっては、親展受信した文書を自動的にプリントします。詳しくは、ジョブフローを設定/実行するを参照してください。

- レポートのプリント設定によっては、親展受信しても、親展受信レポートがプリントされないことがあります。詳しくは、親展受信レポートを参照してください。

- 親展受信文書のプリント方法は、親展ボックスの文書をプリントするを参照してください。

### 親展送信（Fコード方式）

1. ［Ｆコード通信］を押します。

2. 任意の項目を設定し、［OK］を押します。

   ##### しない

   Fコード通信を使用しません。

   ##### する

   Fコード通信を使用します。［Fコード］を指定します。

   ##### Fコード

   ［Fコード］の入力エリアを選択し、表示されたキーパッドでFコードを入力します

   補足

   - Fコードは20 桁まで入力できます。

   ##### パスワード

   必要に応じて［パスワード］の入力エリアを選択し、表示されたキーパッドでパスワードを入力します。

   パスワードが設定されていない場合、入力は不要です。

   補足

   - パスワードは20 桁まで入力できます。

   ##### キーボード

   表示されるキーボードを使って、［Fコード］または［パスワード］を入力します。

3. 相手先を指定して、［スタート］を押します。

### 親展ポーリング（Fコード方式）

1. ［ポーリング(相手から取り出し)］を押します。

2. ［する］を押します。

3. ［OK］を押します。

4. ［Ｆコード通信］を押します。

5. 任意の項目を設定し、［OK］を押します

   ##### しない

   親展ポーリングを使用しません。

   ##### する

   親展ポーリングを使用します。［Fコード］を指定します。

   ##### Fコード

   ［Fコード］の入力エリアを選択し、表示されたキーパッドでFコードを入力します。

   補足

   - F コードは20 桁まで入力できます。

   ##### パスワード

   ［パスワード］の入力エリアを選択し、表示されたキーパッドでパスワードを入力します。

   補足

   - パスワードは20 桁まで入力できます。

   ##### キーボード

   表示されるキーボードを使って、［Fコード］または［パスワード］を入力します。

6. 相手先を指定して、［スタート］を押します。