## サイズが異なる原稿を、ホチキスとZ折りを指定して両面でコピーする

異なるサイズが混在する原稿を両面コピーするとき、おもて面とうら面の原稿サイズが異なる場合に、うら面になる原稿を、自動的に新しい用紙のおもて面にコピーします。ホチキスやZ折りを組み合わせてコピーするときに、便利です。

補足

- お使いの機種またはオプションの装着状況によっては、この機能は利用できません。

1. ［仕様設定/登録］画面を表示します。

   参照

   - 仕様設定の流れを参照してください。

2. ［コピー設定］＞［コピー動作制御］で［異サイズ原稿の裏面コピー］を選択し、［確認/変更］を押します。

3. ［しない（新しい用紙にコピー）］を選択して、［決定］を押します。

4. ［仕様設定/登録］画面に戻るまで［閉じる］を押します。

5. ［×］を押してホーム画面に戻ります。

6. タッチパネルディスプレイの認証情報の表示エリアを押してから［認証解除］を選択し、機械管理者モードを終了します。

7. ホーム画面で、［コピー］を押します。

8. 機能リストで、次のとおり設定します。

   - ［用紙選択］で［自動］を選択する

   - ［両面/片面選択］で［片面/両面］を選択する

   - ［ミックスサイズ原稿送り］で［する］を選択する

   - ［仕分け/ホチキス/パンチ/Z折り］で、ホチキスでとじる位置を選択し、［Z折り］を［する］に設定する

9. コピー部数を指定して、［スタート］を押します。