## スキャナー(PC保存)の設定

スキャナー(PC保存)の設定について説明します。

### Step1 事前準備

本機でスキャナー(PC保存)機能を使用するには、あらかじめ次の環境が必要です。

#### FTP で使用する場合

FTP 転送で使用する場合は、あらかじめ次のFTPサーバーと、FTPサーバーへのアカウント（ログイン名とパスワード）の登録が必要です。

- Windowsの場合

  Microsoft Internet Information Server 7.0以降のFTPサービス

- OS XまたはmacOSの場合

  OSのFTP サービス*

  * 日本語のファイル名、ユーザー名、ディレクトリー名は使用できません。

参照

- 各FTPサービスの設定は、ソフトウェアに付属のマニュアルを参照してください。

- OS XまたはmacOSを利用する場合、FTPサービスの設定方法は、Apple Japan社の公式ホームページをご参照ください。

#### SMBで使用する場合

SMB転送する場合は、あらかじめ共有フォルダー機能が利用できる、本機でサポートしているOSのコンピューターが必要です。

OS XまたはmacOSの場合は、共有できるユーザーアカウントが必要です。

### Step2 ポートの起動とTCP/IPの設定

スキャナー(PC保存)を使用するためにポート（SMB、FTPクライアント）を起動し、IPアドレスなどを設定します。本機で設定する手順を説明します。

補足

- CentreWare Internet Servicesを使用して設定することもできます。設定方法は、CentreWare Internet Servicesを参照してください。

1. ［仕様設定/登録］画面を表示します。

   参照

   - 詳しくは、仕様設定の流れを参照してください。

2. ポートを起動します。

   ##### SMBプロトコルを使用する場合

   SMBポートを起動します。

   1. ［ネットワーク設定］を押します。

   2. ［ポート設定］を押します。

   3. ［SMBクライアント］を選択し、［確認/変更］を押します。

   4. ［SMBクライアント-ポート］を選択し、［確認/変更］を押します。

   5. ［起動］を選択し、［決定］を押します。

   6. ［仕様設定/登録］画面が表示されるまで、［閉じる］を押します。

   ##### FTPプロトコルを使用する場合

   FTPポートを起動します。

   1. ［ネットワーク設定］を押します。

   2. ［ポート設定］を押します。

   3. ［FTPクライアント］を選択し、［確認/変更］を押します。

   4. ［FTPクライアント-ポート］を選択し、［確認/変更］を押します。

   5. ［起動］を選択し、［決定］を押します。

   6. ［仕様設定/登録］画面が表示されるまで、［閉じる］を押します。

3. IPアドレスなどを設定します。

   すでにIPアドレスが設定されている場合は、この手順は不要です。DHCPやBOOTP環境がある場合は、取得方法だけを設定します。アドレスが自動で取得できないときや、手動で設定するときはIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの設定状態を確認します。

   参照

   - IPアドレスの設定については、プロトコル設定を参照してください。

4. ［仕様設定/登録］画面が表示されるまで、［閉じる］を押します。

5. ［×］を押します。

   補足

   - 設定内容によっては、再起動が必要です。画面が表示されたら再起動してください。

6. 機能設定リストをプリントし、SMBクライアントポートとFTPクライアントの起動とTCP/IPの設定を確認します。

   参照

   - 機能設定リストのプリント方法は、レポート/リストの出力を参照してください。

### Step3 コンピューター側の設定

コンピューターに転送先のフォルダーを作成します。

#### FTP で使用する場合

ログインするサーバーに転送先のフォルダーを作成し、書き込み権限を設定します。

#### SMB で使用する場合

コンピューター上にフォルダーを作成し、共有フォルダーに設定します。共有フォルダーに書き込み権限を設定します。

補足

- Mac OSでSMBを使用する場合は、システム環境設定にある［共有］の［サービス］タブで［Windowsファイル共有サービス］を［入］に設定する必要があります。