# らくらくコピー

ここでは、［らくらくコピー］画面で設定できる機能について説明します。

［らくらくコピー］画面では、基本的な機能で簡単にコピーできます。

## 用紙トレイ（コピーする用紙のトレイを選択する）

コピーする用紙のトレイを選択します。

#### 自動

原稿サイズと設定した倍率を基に、適切な用紙トレイが自動的に選択されます。

補足

- ［自動］を選択した場合は、［倍率選択］で［自動%］以外が指定されます。

#### トレイ1～4、トレイ6（オプション）

あらかじめ設定されている用紙トレイから選択します。

#### トレイ5手差し 自動サイズ検知

手差しトレイの用紙サイズが自動的に認識されます。

#### トレイ5手差し 郵便はがき

手差しトレイから郵便はがきにコピーする場合に選択します。

### 用紙の残量表示について

各用紙トレイの選択項目に表示されるアイコンで、用紙の残量を確認できます。

|  | ： | 用紙が25 ～ 100% セットされていることを表します。
|  | ： | 用紙の残量が25% 以下で、少なくなっていることを表します。
|  | ： | 用紙切れ、またはセットされていないことを表します。