# 設定手順

本機でメール機能を利用するための、設置手順の概要について説明します。

## Step1 ポートの起動とTCP/IPの設定

メールポートを起動して、IPアドレスなどを設定します。

補足

- CentreWare Internet Servicesを使用して設定することもできます。設定方法は、CentreWare Internet Servicesを参照してください。

1. ［仕様設定/登録］画面を表示します。

   参照

   - 詳しくは、仕様設定の流れを参照してください。

2. メール機能で使用するポートを起動します。

   1. ［ネットワーク設定］を押します。

   2. ［ポート設定］を押します。

   3. ［メール送信］を選択し、［確認/変更］を押します。

   4. ［メール送信-ポート］を選択し、［確認/変更］を押します。

   5. ［起動］を選択し、［決定］を押します。

   6. ［閉じる］を押します。

   7. メールプリントを使用する場合は、同様に［メール受信］の［メール受信-ポート］を［起動］に設定します。

   8. メール通知、ジョブの終了通知を使用する場合は、同様に［メール通知サービス］の［メール通知サービス-ポート］を［起動］に設定します。

   9. ［仕様設定/登録］画面が表示されるまで、［閉じる］を押します。

3. IPアドレスなどを設定します。

   すでにIPアドレスが設定されている場合は、この手順は不要です。DHCPやBOOTP環境がある場合は、取得方法だけを設定します。アドレスが自動で取得できないときや、手動で設定するときはIP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの設定状態を確認します。

   参照

   - IPアドレスの設定については、プロトコル設定を参照してください。

4. ［仕様設定/登録］画面が表示されるまで、［閉じる］を押します。

5. ［×］を押します。

   補足

   - 設定内容によっては、再起動が必要です。画面が表示されたら再起動してください。

6. 機能設定リストをプリントし、ポートの起動とTCP/IPの設定を確認します。

   参照

   - 機能設定リストのプリント方法は、レポート/リストの出力を参照してください。