## コピー機能設定初期値

コピー機能の初期値を設定します。電源を入れたときや節電状態から復帰したとき、また［リセット］を押したときに、ここで設定されている初期値の状態に戻ります。よく使う機能や値を初期値に設定しておくと、操作のたびに設定する操作が省けます。

参照

- 設定項目の説明は、コピーを参照してください。

### 用紙選択

［用紙選択］の初期値を設定します。

補足

- ［倍率選択］の初期値を［自動%］に設定している場合、［用紙選択］では［自動］を設定できません。

### 倍率選択

［倍率選択］の初期値を設定します。倍率は、固定倍率ボタンに登録したボタンと、［100%］、［自動%］の定形倍率から設定します。

補足

- ［用紙選択］の初期値を［自動］に設定している場合、［倍率選択］では［自動%］を設定できません。

参照

- 固定倍率ボタンの設定方法は、固定倍率ボタンを参照してください。

### カラーモード

［コピー］画面にある、［カラーモード］の初期値を設定します。［初期値を設定しない］を選択した場合は、［コピー］画面で、カラーモードを選択してからコピーをスタートしてください。

### カラーモード(らくらくコピー)

［らくらくコピー］画面にある、［カラーモード］の初期値を設定します。［自動］、［カラー］、［白黒］から選択できます。

### 単色カラー-色指定

［カラーモード］の［他のカラーモード］の［単色カラー］の初期値を設定します。6種類の固定色と6種類の登録色から選択できます。

参照

- 登録色については、登録色を参照してください。

### 2色カラー-抽出色の指定

［カラーモード］の［他のカラーモード］の［２色カラー］を選択すると表示される、［抽出色の指定］の初期値を設定します。［色指定］を選択すると、6種類の色から選択できます。

### 2色カラー-抽出部のコピー色

［カラーモード］の［他のカラーモード］の［２色カラー］を選択すると表示される、［抽出部分のコピー色］の初期値を設定します。7種類の固定色と6種類の登録色から選択できます。

参照

- 登録色については、登録色を参照してください。

### 2色カラー-抽出部外のコピー色

［カラーモード］の［他のカラーモード］の［２色カラー］を選択すると表示される、［抽出部分外のコピー色］の初期値を設定します。7種類の固定色と6種類の登録色から選択できます。

参照

- 登録色については、登録色を参照してください。

### 原稿の画質

［原稿の画質］の初期値を設定します。

### 原稿の画質-自動(白黒以外)

［原稿の画質］の初期値を設定します。

［コピー］画面で、［カラーモード］を［白黒］以外に設定したときに有効になります。

### 原稿の画質-自動(白黒)

［原稿の画質］の初期値を設定します。

［コピー］画面で、［カラーモード］を［白黒］に設定したときに有効になります。

### コピー濃度

［コピー濃度/シャープネス/彩度］の［コピー濃度］の初期値を設定します。

### コントラスト

［地色除去/コントラスト］の［コントラスト］の初期値を設定します。

### シャープネス

［コピー濃度/シャープネス/彩度］の［シャープネス］の初期値を設定します。

### 彩度

［コピー濃度/シャープネス/彩度］の［彩度］の初期値を設定します。

### 地色除去

原稿の背景にある色を除去してコピーするときに設定します。

［地色除去/コントラスト］の［地色除去］の初期値を設定します。

［地色除去］は、［原稿の画質］で、［文字/写真］、［文字］、［地図］が選択されているときに有効です。

### カラーバランス-イエロー/カラーバランス-マゼンタ/カラーバランス-シアン/カラーバランス-ブラック

［カラーバランス］の各濃度レベルの初期値を設定します。各色に［低濃度］、［中濃度］、［高濃度］を設定できます。

補足

- 濃度レベルの設定により、［カラーバランス］の設定は、次のようになります。

  - 全色の濃度レベルを［0、0、0］に設定すると、［標準］に設定されます。

  - 各色の濃度レベルを同じ数値（［0、0、0］、［1、1、1］など）に設定すると、［基本調整］に設定されます。

  - そのほかの設定にすると、［専門調整］に設定されます。

### 色合い

［色合い］の初期値を設定します。

### 両面/片面選択

［両面/片面選択］の初期値を設定します。

### ミックスサイズ原稿送り

［ミックスサイズ原稿送り］の初期値を設定します。

### わく消し量-上

［わく消し］にある、原稿わく消し量の上方向の初期値を設定します。0～50mmの範囲で1mm単位で指定します。

補足

- わく消し量を［0］に設定しても全面コピーできません。実際にコピーできる領域は、プリント可能領域を参照してください。

### わく消し量-下

［わく消し］にある、原稿わく消し量の下方向の初期値を設定します。0～50mmの範囲で1mm単位で指定します。

補足

- わく消し量を［0］に設定しても全面コピーできません。実際にコピーできる領域は、プリント可能領域を参照してください。

### わく消し量-左

［わく消し］にある、原稿わく消し量の左方向の初期値を設定します。0～50mmの範囲で1mm単位で指定します。

補足

- わく消し量を［0］に設定しても全面コピーできません。実際にコピーできる領域は、プリント可能領域を参照してください。

### わく消し量-右

［わく消し］にある、原稿わく消し量の右方向の初期値を設定します。0～50mmの範囲で1mm単位で指定します。

補足

- わく消し量を［0］に設定しても全面コピーできません。実際にコピーできる領域は、プリント可能領域を参照してください。

### わく消し量-中

［わく消し］にある、原稿わく消し量の［中消し］の初期値を設定します。0～50mmの範囲で1mm単位で指定します。

補足

- わく消し量を［0］に設定しても全面コピーできません。実際にコピーできる領域は、プリント可能領域を参照してください。

### わく消し-原稿うら面

わく消し量を設定して両面原稿をコピーするときに、わく消し量をおもて面と同じにするか、またはおもて面と対称にするかを設定します。

### コピー位置-おもて面

［コピー位置/とじしろ］の［おもて面］の初期値を設定します。

### コピー位置-うら面

［コピー位置/とじしろ］の［うら面］の初期値を設定します。

### 自動画像回転

［自動画像回転］の初期値を設定します。

### 自動画像回転-回転方向

［自動画像回転］にある、［自動画像回転-回転方向］の初期値を設定します。

### 原稿セット向き指定

［原稿セット向き指定］の初期値を設定します。

### まとめて１枚(Nアップ)

［まとめて１枚(Nアップ)］の初期値を設定します。

### 仕分け

［仕分け/ホチキス/パンチ/Ｚ折り］の初期値を設定します。

複数枚の原稿をコピーしたとき、用紙をどのような方法で仕分けして排出するかを設定します。用紙の仕分け方法は［自動仕分け］、［ソート(１部ごと)］、［スタック(ページごと)］、［スタック＋仕切り合紙］から選択します。

### 仕分け-仕切り合紙用トレイ

［仕分け/ホチキス/パンチ/Ｚ折り］を押すと表示される、［スタック＋仕切り合紙］の［仕切り合紙トレイ］の初期値を設定します。

### 排出先

［仕分け/ホチキス/パンチ/Ｚ折り］を押すと表示される、［排出先/オフセット排出］の初期値を設定します。

補足

- 設定された排出先から排出できないときは、排出先が自動的に変更される場合があります。

### 排出先(らくらくコピー)

［らくらくコピー］画面からコピーするときの排出先を設定します。

補足

- 設定された排出先から排出できないときは、排出先が自動的に変更される場合があります。

### サンプルコピー

［サンプルコピー］の初期値を設定します。

### アノテーション-スタンプ-種類

［アノテーション］の［スタンプ］を［付ける］に設定すると表示される、［種類］の初期値を設定します。

スタンプの種類は、あらかじめ登録されている8種類とユーザー登録された文字列から選択できます。

参照

- ユーザー登録の方法は、アノテーション（スタンプ/日付/ページ番号を付けてコピーする）を参照してください。

### アノテーション - スタンプ - 位置（表）、アノテーション - スタンプ - 位置（裏）

［アノテーション］の［スタンプ］を［付ける］に設定すると表示される、［位置］の初期値を設定します。

### アノテーション-スタンプ-大きさ

［アノテーション］の［スタンプ］を［付ける］に設定すると表示される、［詳細設定］の［大きさ］の初期値を設定します。

### アノテーション-スタンプ-色

［アノテーション］の［スタンプ］を［付ける］に設定すると表示される、［詳細設定］の［色］の初期値を設定します。

### アノテーション - 日付 - 位置（表）、アノテーション - 日付 - 位置（裏）

［アノテーション］の［日付］を［付ける］に設定すると表示される、［位置］の初期値を設定します。

### アノテーション-日付-大きさ

［アノテーション］の［日付］を［付ける］に設定すると表示される、［大きさ］の初期値を設定します。

### アノテーション-ページ-種類

［アノテーション］の［ページ番号］を［付ける］に設定すると表示される、［種類］の初期値を設定します。

### アノテーション - ページ - 位置（表）、アノテーション - ページ - 位置（裏）

［アノテーション］の［ページ番号］を［付ける］に設定すると表示される、［位置］の初期値を設定します。

### アノテーション-ページ-大きさ

［アノテーション］の［ページ番号］を［付ける］に設定すると表示される、［大きさ］の初期値を設定します。

### -文字付ページ-ページ桁数

［アノテーション］の［文字付きページ番号］を［付ける］に設定すると表示される、［ページ桁数］の初期値を設定します。

### - 文字付ページ - 位置（表）、- 文字付ページ - 位置（裏）

［アノテーション］の［文字付きページ番号］を［付ける］に設定すると表示される、［位置］の初期値を設定します。

### -文字付ページ-大きさ

［アノテーション］の［文字付きページ番号］を［付ける］に設定すると表示される、［大きさ］の初期値を設定します。

### 製本-表紙トレイ

［製本］で表紙を使用する設定のときに表示される、［トレイ設定］の初期値を設定します。

### 表紙付け - おもて表紙トレイ、表紙付け - うら表紙トレイ

［表紙付け］で表紙を使用する設定のときに表示される、［トレイ設定］の初期値を設定します。

### 合紙挿入-合紙用トレイ

［ビルドジョブ］を［する］に設定すると表示される、［合紙挿入］で［合紙に使用するトレイ］の初期値を設定します。