## 読み取りサイズ（原稿の読み取りサイズを指定してスキャンする）

原稿の読み取りサイズを設定できます。

非定形サイズの原稿を読み取る場合や、セットしている原稿とは異なるサイズで読み取りたい場合は、読み取りサイズを指定します。余白を付けたり、余分な部分を削除したりしてスキャンできます。

#### 自動検知

原稿サイズを自動で認識します。自動で認識できる原稿サイズは、次のとおりです。

| 原稿送り装置 | 原稿ガラス
--- | --- | ---
自動検知できる原稿サイズ | B6*、B5、B5、B4、A6*、A5、A5、A4、A4、A3、レター、レター、11×17インチ、十六開、八開 | B6、B6*、B5、B5、B4、A6、A5、A5、A4、A4、A3

*: 自動両面原稿送り装置 C2-PCが搭載されている場合のみ、検知できます。

補足

- 原稿サイズを自動検知できない場合は、原稿サイズを入力する画面が表示されます。

参照

- 自動検知できる原稿サイズは、機械管理者モードの［サイズ検知切り替え］の設定によって異なります。詳しくは、サイズ検知切り替えを参照してください。

#### 定形サイズ

あらかじめ設定されているサイズから選択します。

#### サイズ入力

非定形サイズの原稿を読み取る場合や、セットしている原稿とは異なるサイズでコピーするときは、読み取りたいサイズを入力します。サイズは、原稿ガラスのよこ方向（［X］）に15～432mm、たて方向（［Y］）に15～297mm の範囲で1mm単位に指定します。原稿ガラスの周りにある目盛を参考にすると便利です。

補足

- ［出力ファイル形式］画面で、PDFファイル、DocuWorksファイル、XML Paper Specification（XPS）ファイルを［高圧縮(MRC)］を［する］に設定した場合、または［少数色で圧縮する］を設定した場合、サイズ入力範囲が変わります。原稿ガラスのよこ方向（［X］）に50～432mm、たて方向（［Y］）に50～297mm の範囲で1mm単位に指定します。