## 用紙トレイ6（大容量給紙トレイ（1 段））に用紙をセットする

用紙トレイ6（大容量給紙トレイ（1 段））（オプション）に用紙をセットする手順について説明します。

コピーやプリント中に用紙がなくなると、操作パネルのディスプレイにメッセージが表示されます。メッセージに従って、用紙を補給してください。用紙を補給すると自動的にコピーやプリントが再開されます。

補足

- 用紙を用紙トレイにセットする前に、用紙をよくさばいてください。用紙のくっつきをなくして、紙づまりを起こしにくくします。

1. 用紙トレイを、手前に止まるところまで引き出します。

   注記

   - 本機がジョブを処理しているあいだは、ジョブで使用している用紙トレイを引き出さないでください。

   - 紙づまりや用紙セットの間違いをしないために、用紙トレイに残っている用紙の上に用紙を補給しないでください。

2. 用紙がセットされている場合は、用紙を取り出します。

3. 用紙サイズを変更する場合は、ガイドの位置を調整します。

   1. エンドガイドを開いて（①）、奥のガイドのネジを外し（②）、ガイドを用紙トレイから外します。

   2. ガイドの下部にある突起を、用紙サイズの穴に差し込み（①）、ガイドの上面にある用紙サイズの穴に、用紙トレイの突起を差し込んで、ネジを締めます（②）。

   3. 手前のガイドのネジを外し、ガイドを用紙トレイから外します。

   4. ガイドの下部にある突起を、用紙サイズの穴に差し込み（①）、ガイドの上面にある用紙サイズの穴に、用紙トレイの突起を差し込んで、ネジを締めます（②）。

   5. 図のようにエンドガイドのレバーを引き上げ（①）、レバーを溝に沿って移動させながら用紙サイズに合わせて（②）、レバーを下ろします（③）。

      注記

      - ガイドは、用紙の幅に正しく合わせてください。ガイドの位置がずれていると、用紙が正常に搬送されず、紙づまりの原因になることがあります。

      補足

      - エンドガイドの8.5" の左側の溝は使用しません。

4. エンドガイドを開いて、コピー、またはプリントする面を下にして、用紙の先端を右側にそろえてセットします。

   注記

   - 用紙上限線（MAX位置）を超える量の用紙をセットしないでください。紙づまりや故障の原因になります。

   補足

   - 穴あき用紙を使うときは、次のようにセットしてください。

5. エンドガイドをしっかり閉じます。

6. 奥に突き当たるところまで、用紙トレイをゆっくりと押し込みます。

7. 用紙の種類を変更した場合は、用紙トレイに、用紙種類を設定します。

   参照

   - 用紙の種類の設定は、用紙の設定を変更するを参照してください。