# 総合画質調整を行う

コピーやプリントの画質が悪くなった場合に、画質を自動的に調整します。

注記

- この機能は、親展ボックスに空きがある場合にのみ使用できます。親展ボックスに空きがあることを確認してください。

補足

- お使いの機種またはオプションの装着状況によっては、この機能は利用できません。

- 総合画質調整を定期的に実行しても画質に不具合がある場合、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にお問い合わせください。

1. ホーム画面の［総合画質調整］を押します。

   補足

   - ホーム画面が表示されていないときは、ホームボタンを押して、表示してください。

   ホーム画面に［総合画質調整］が表示されていない場合は、以下の手順に従います。

   1. ［仕様設定/登録］画面を表示します。

      参照

      - 詳しくは、仕様設定の流れを参照してください。

   2. ［仕様設定］＞［共通設定］＞［画質の設定/色・カラーレジの補正］を押します。

   3. ［総合画質調整］を押します。

2. ［用紙選択］を押して、用紙トレイを選択します。

   補足

   - 用紙トレイには、A4またはレター（8.5 x 11"）の用紙が6枚以上セットされている必要があります。

3. ［実行］を押します。

   調整用原稿がプリントされます。

4. 調整用原稿の印刷面を上に向け、基準マークがある辺が左側になるようにして、調整用原稿を原稿送り装置にセットしたら、原稿ガイドを調整用原稿のサイズに合わせます。

5. ［実行］を押します。

   調整用原稿が読み込まれて、調整処理が開始されます。

6. 調整が完了したら、［確　認］を押します。

   補足

   - EPシステムを利用している場合、調整データを弊社のカストマーコンタクトセンターに送信するかどうかの確認画面が表示されます。［はい(送信する)］を選択すると、調整データが送信されます。

7. コピーまたはプリントをして、画質を確認します。

   補足

   - 総合画質調整の実行中は、プリントジョブの受信やファクス受信はできません。