## コピー位置/とじしろ（画像の位置を移動してコピーする）

原稿イメージの位置を上下左右へ移動したり、原稿の中心を用紙の中心へ移動してコピーできます。また、上下左右に余白（とじしろ）を付けて、コピーすることもできます。両面にプリントする場合は、［おもて面］、［うら面］それぞれに移動する位置を設定できます。

補足

- イメージの移動量は、用紙に対して設定されます。倍率選択で拡大/ 縮小を設定していても影響を受けません。

#### 移動しない

原稿イメージの位置を移動しません。

#### センター移動

原稿の中心が用紙の中心に合うように移動します。

#### コピー位置/とじしろ調整

とじしろの量を指定できます。上下左右に0～50mmの範囲で1mm単位に指定できます。

##### おもて面

［コピー位置/とじしろ-おもて面］画面が表示されます。

参照

- 詳しくは、［コピー位置/とじしろ-おもて面］画面を参照してください。

##### うら面

［コピー位置/とじしろ-うら面］画面が表示されます。

参照

- 詳しくは、［コピー位置/とじしろ-うら面］画面を参照してください。

##### おもて面と対称

うら面の設定を、おもて面と対称の位置にするときにチェックします。

#### 原稿セット向き指定

原稿の上の部分を指示するために原稿のセット向きを設定します。

補足

- 実際の原稿の向きと［原稿セット向き指定］の設定が合っていないと、原稿の上の部分を本機が間違って認識します。

##### 読める向き

原稿の上の部分を、原稿ガラスまたは原稿送り装置に向かって奥側にセットする場合に選択します。

##### 左向き

原稿の上の部分を、原稿ガラスまたは原稿送り装置に向かって左側にセットする場合に選択します。原稿を左向き（文字が横向き）にセットする場合は、必ず［左向き］を選択してください。

### ［コピー位置/とじしろ-おもて面］画面

おもて面のコピー位置/ とじしろを設定できます。

#### 移動しない

原稿イメージの位置を移動しません。

#### センター移動

原稿の中心が用紙の中心に合うように移動します。移動する位置を、上下左右に0～50mmの範囲で1mm単位に指定できます。

#### コーナー移動

原稿イメージを用紙の端または各コーナーに移動します。移動する方向は、8種類から選択できます。移動する位置を、各コーナーより上下左右に0～50mmの範囲で1mm単位に指定できます。

#### とじしろ量調整

とじしろの量を調整します。上下左右に0～50mmの範囲で1mm単位に指定します。

### ［コピー位置/とじしろ-うら面］画面

うら面のコピー位置/とじしろを設定できます。

#### 移動しない

原稿イメージの位置を移動しません。

#### センター移動

原稿の中心が用紙の中心に合うように移動します。移動する位置を、上下左右に0～50mmの範囲で1mm単位に指定できます。

#### コーナー移動

原稿イメージを用紙の端、または各コーナーに移動します。移動する方向は、8種類から選択できます。移動する位置を、上下左右に0～50mmの範囲で1mm単位に指定できます。

#### とじしろ量調整

とじしろの量を調整します。上下左右に0～50mmの範囲で1mm単位に指定します。