## 直角度の調整

イメージの直角度を0.1mm単位で調整します。

1. サンプルを確認し、イメージの直角度のずれ量（mm）を計測します。

   用紙の先端を上にしたときに、左側のリードレジの長さ(mm）を「A」、右側のリードレジの長さ（mm）を「B」として、次の式で直角度のずれ量を求めます。

   直角度のずれ量（mm） ＝ （A － B） × （副走査方向の用紙長さ－ 20） ÷（主走査方向の用紙幅（mm）－ 20）

   補足

   - 自動アライメント調整後の微調整を行う場合は、サンプルのプリント内容が異なるため、上記の式の「20」を「30」に置き換えて計算してください。自動アライメント調整後の微調整については、出力イメージの自動位置調整（自動アライメント調整）を参照してください。

2. ［直角度］を選択します。

3. 手順１で計測したずれ量を現在の設定値に加えた値を、入力します。

   用紙の先端を上にしたときに、右上がりの平行四辺形を長方形に補正したい場合は［左上へ（UL）］、左下がりの平行四辺形を長方形に補正したい場合は［右上へ（UR）］を押して、調整値を入力します。

4. ［閉じる］を押します。