## "133-001" - "178-999"

エラーコード | 原因/処置
--- | ---
133-210 133-211 133-212 133-213 133-214 133-215 133-216 133-217 133-218 133-219 133-220 133-221 133-222 133-223 133-224 | ファクスの使用中にエラーが発生しました。 本機の電源を切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、もう一度電源を入れてください。それでも状態が改善されないときは、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。状況により、お客様に確認を依頼する場合や、カストマーエンジニアによる保守が必要となる場合があります。
133-226 | 本機で対応していない国コードが指定されました。 弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。状況により、お客様に確認を依頼する場合や、カストマーエンジニアによる保守が必要となる場合があります。
133-280 133-281 133-282 133-283 | ファクスの使用中にエラーが発生しました。 本機の電源を切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、もう一度電源を入れてください。それでも状態が改善されないときは、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。状況により、お客様に確認を依頼する場合や、カストマーエンジニアによる保守が必要となる場合があります。
133-700 | ホチキス/パンチの設定を解除しました。 ホチキス/パンチの設定位置が正しいか確認し、もう一度実行してください。
133-701 | 次の原因が考えられます。 1. 送信は正常に終了しましたが、宛先名、発信元名、コメントのいずれかに使用できない文字が含まれていたため、発信元記録、送信シートにおいて、文字を■に置き換えました。（ダイレクトファクスも含みます） 2. 送信または受信は正常に終了しましたが、自局名に使用できない文字が含まれていたため、文字を_に置き換えました。 1. については、宛先名、発信元名、コメントには本機で使用可能な文字を入力してください。 使用可能な文字の種類がわからない場合は、英数字のみに限定してください。 ダイレクトファクスや宛先表ツールでパソコンから宛先名を入力する場合は、JIS X 0208で規定されている文字を入力するようにしてください。 2. については、全ての送受信が133-701で警告終了する場合は、自局名の設定を確認して下さい。 自局名には、本機操作パネルのキーボードで入力可能な文字(JIS X0201)のみが使用可能です。 参照 「操作パネルで表示できる漢字一覧
133-710 | ファクスの受信文書をプリントするときに、使用できない用紙トレイが指定されたので、手差しトレイの用紙にプリントしました。 次のどれかの方法で処置してください。 ファクスの受信プリントに使用できるサイズの用紙をセットする A3（よこ置き）、A4（たて置き）、B4（よこ置き）、B5（たて置き）、A4（よこ置き）、A5（よこ置き）、B5（よこ置き）、8.5 ×11”（よこ置き）、8.5 × 13”（よこ置き）、8.5 × 14”（よこ置き）、11 × 17”（よこ置き）、8.5× 11”（たて置き）、5.5 × 8.5”（よこ置き）、が使用可能です。 ファクスの受信プリントに使用できる紙質の用紙をセットする 普通紙、上質紙、再生紙、裏紙、ユーザー用紙が使用可能です。 ［仕様設定］＞［ファクス設定］＞［ファクス動作制御］＞［受信紙宣言］の設定を確認する ［受信紙宣言］＞［トレイモード］の用紙トレイに、ファクスの受信プリントに使用する用紙トレイを追加する ［トレイモード］で指定した用紙トレイで受信ファクスのプリントができるように用紙をセットする それでも状態が改善されないときは、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。状況により、お客様に確認を依頼する場合や、カストマーエンジニアによる保守が必要となる場合があります。
149-500 | スタッカーのROMの書き込みにエラーが発生しました。 本機の電源を切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、もう一度電源を入れてください。それでも状態が改善されないときは、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。状況により、お客様に確認を依頼する場合や、カストマーエンジニアによる保守が必要となる場合があります。
178-500 | 本機にエラーが発生しました。 本機の電源を切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、もう一度電源を入れてください。それでも状態が改善されないときは、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。状況により、お客様に確認を依頼する場合や、カストマーエンジニアによる保守が必要となる場合があります。