## 副走査方向倍率の調整

副走査方向（用紙送り方向）のイメージの倍率を0.025％単位で調整します。

1. サンプルを確認し、副走査方向のイメージ長のずれ量（mm）を計測します。

   副走査方向のイメージ長のずれ量（mm）＝副走査方向のイメージ長（mm）－（副走査方向の用紙長さ（mm）－ 20）

   補足

   - 自動アライメント調整後の微調整を行う場合は、サンプルのプリント内容が異なるため、上記の式の「20」を「30」に置き換えて計算してください。自動アライメント調整後の微調整については、出力イメージの自動位置調整（自動アライメント調整）を参照してください。

2. 副走査方向倍率の調整値（％）を算出します。

   副走査方向倍率の調整値（％）＝－１×（ずれ量（mm）÷（副走査方向の用紙長さ（mm）－ 20））× 100

   補足

   - 自動アライメント調整後の微調整を行う場合は、サンプルのプリント内容が異なるため、上記の式の「20」を「30」に置き換えて計算してください。自動アライメント調整後の微調整については、出力イメージの自動位置調整（自動アライメント調整）を参照してください。

3. ［副走査方向倍率］を選択します。

4. 手順２で算出した調整値を現在の設定値に加えた値を、入力します。

5. ［閉じる］を押します。