## キーボードで宛先を指定する

キーボードを使用して宛先を指定できます。

注記

- 機械管理者モードで、特定の宛先への送信が禁止されている場合は、キーボードボタンは使用できません。

1. ［宛先追加］画面で、［キーボード］を押します。

2. タッチパネルディスプレイに表示されたキーボードを使って、128文字以内で宛先を指定します。

   補足

   - G3増設ポートキット3（オプション）を装着している場合には、回線（ポート）を指定して送信できます。キーボードまたは［回線選択］ボタンから回線を選択することができます。詳しくは、回線選択を参照してください。

     - ［シフト］を押して、［＜］、ポート番号、［＞］、宛先電話番号の順で入力します。各ポートに対応している回線は次のとおりです。

       ＜1＞：回線1

       ＜2＞：回線2

       ＜3＞：回線3

       例：回線1の場合

       ＜1＞03××××××××

     - 上記の画面で回線番号を指定しても、［ファクス/ インターネットファクス］画面の［回線選択］ボタンで回線を指定しているときには、［回線選択］ボタンで指定した回線で送信されます。