## ホチキスカートリッジの針づまり（フィニッシャーB3の場合）

フィニッシャーB3（オプション）を装着している場合の、ホチキスカートリッジの針づまり処置について説明します。

1. 機械が停止していることを確認し、フィニッシャーの正面カバーを開けます。

2. ホチキスカートリッジ「R1」のつまみを持って、ホチキスカートリッジを右端（手前）へ引き寄せます。

3. 上方向ヘ引き上げ、ホチキスカートリッジを取り出します。

   補足

   - ホチキスカートリッジはしっかりセットされています。取り出すときは、強めにホチキスカートリッジを引いてください。

4. ホチキスカートリッジを取り出したあと、フィニッシャー内部に針が無いか確認します。

5. ホチキスカートリッジの、図の位置にある金属部分を押し上げます。

6. 詰まっているホチキス針を取り除き（①）、手順5で押し上げた金属部分を元に戻します（②）。

   注意

   詰まったホチキス針を取り除くときには、指などにケガをしないように十分注意してください。

7. 「カチッ」と音がするまで、ホチキスカートリッジを押し込みます。

8. フィニッシャーの正面カバーを閉じます。

   補足

   - フィニッシャーの正面カバーが少しでも開いていると、メッセージが表示され、機械が作動しません。