## プロトコル設定

通信に必要な条件を設定します。

［プロトコル設定］は、通信に必要な設定ごとに以下のカテゴリーで構成されています。

- Ethernet設定

- TCP/IP-共通設定

- TCP/IP-ネットワーク設定

注記

- 各カテゴリーを設定するときは、それぞれの項目を選択し、［確認/変更］を押して、設定画面を開いてください。

また、［Ping 接続確認］では、設定した条件で正しく通信できるかを確認できます。

[ネットワークプロトコルレポート出力]では、プロトコル設定を出力できます。

### Ethernet設定

Ethernetの設定をします。

#### Ethernet1- ネットワークの名称、Ethernet2- ネットワークの名称

Ethernet インターフェイスを2 回線利用する場合に、それぞれの名称を設定します。

補足

- この項目は、セカンダリーイーサネットキット（オプション）を装着している場合のみ表示されます。

#### Ethernet- 速度設定/Ethernet1- 速度設定、Ethernet2- 速度設定

通信速度を次の項目から設定します。

補足

- 本設定のタイトルはEthernetインターフェイスが1 回線のとき［Ethernet- 速度設定］のみ表示されます。Ethernet インターフェイスが2 回線のとき［Ethernet1- 速度設定］と［Ethernet2- 速度設定］が表示されます。

##### 自動(～100Mbps)/自動(～1Gbps)

Ethernetの通信速度が自動的に検知されます。

##### 100BASE - TX（全二重）

100BASE - TX（全二重）に固定して使用する場合に選択します。

##### 100BASE - TX（半二重）

100BASE - TX（半二重）に固定して使用する場合に選択します。

##### 10BASE - T（全二重）

10BASE - T（全二重）に固定して使用する場合に選択します。

##### 10BASE - T（半二重）

10BASE - T（半二重）に固定して使用する場合に選択します。

##### 1000BASE - T

1000BASE - T に固定して使用する場合に選択します。

#### Energy Efficient Ethernet

Energy Efficient Ethernetを有効にするかどうかを設定します。

補足

- 工場出荷時は、［有効］に設定されています。

### TCP/IP - 共通設定

TCP/IPプロトコルに共通の設定をします。

#### プライマリーネットワーク

複数のインターフェイスを使用している場合、プライマリーネットワークとして動作するネットワークの名称が表示されます。

補足

- Ethernet2 は、プライマリーネットワークに設定することはできません。

- この項目は、セカンダリーイーサネットキット（オプション）、または無線キット（オプション）を装着している場合のみ表示されます。表示のみで設定はできません。

#### IP 動作モード

TCP/IP の動作モードを次の項目から設定します。

補足

- 次世代ネットワーク（NGN) を利用する場合は、［IPv4モード］または［デュアルスタック］を選択します。

##### IPv4モード

IPv4で動作する場合に選択します。

##### IPv6 モード

IPv6で動作する場合に選択します。

##### デュアルスタック

IPv4、IPv6の混在した環境で使用する場合に選択します。

補足

- 次世代ネットワーク（NGN）を利用する場合は、［IPv4モード］または［デュアルスタック］を選択します。

### TCP/IP - ネットワーク設定/TCP/IP 設定（Ethernet1）、TCP/IP 設定（Ethernet2）、TCP/IP 設定（Wi-Fi）

共通設定以外のTCP/IP プロトコルの設定をします。

注記

- ［TCP/IP 設定（Ethernet1）］、［TCP/IP 設定（Ethernet2）］、［TCP/IP 設定（Wi-Fi）］に同じIP アドレスを設定することはできません。同一IP アドレスを設定したい場合は、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。

- セカンダリーネットワークで使用できるポートは、LPD、Port9100、SNMP、インターネットサービス（HTTP）およびBonjourです。ネットワークスキャナーユーティリティ3 など、その他のポートを使用するアプリケーションでセカンダリーネットワークのインターフェイスを設定しても動作しないことがあります。

補足

- ［TCP/IP 設定（Ethernet1）］、［TCP/IP 設定（Ethernet2）］、［TCP/IP 設定（Wi-Fi）］には異なるIP アドレスを設定することを推奨します。

- 本設定のタイトルはインターフェイスが1 回線のとき［TCP/IP - ネットワーク設定］のみ表示されます。インターフェイスが複数のとき、使用しているインターフェイスにあわせて、［TCP/IP設定（Ethernet1）］、［TCP/IP設定（Ethernet2）］、［TCP/IP設定（Wi-Fi）］が表示されます。

- ［TCP/IP 設定（Ethernet1）］、［TCP/IP 設定（Ethernet2）］、［TCP/IP 設定（Wi-Fi）］には［TCP/IP - ネットワーク設定］と同じ設定項目が表示されます。インターフェイスごとに独立したTCP/IP のネットワーク設定ができます。

- ［Ethernet1- ネットワークの名称］と［Ethernet2- ネットワークの名称］で任意の名称を設定した場合、［TCP/IP 設定（Ethernet1）］と［TCP/IP 設定（Ethernet2）］の［Ethernet1］と［Ethernet2］に設定した名称がそれぞれ表示されます。

#### IPv4 - IP アドレス取得方法

IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの取得方法を指定します。

##### DHCPから取得

DHCPサーバーからIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを自動的に取得します。

##### BOOTPから取得

BOOTPサーバーからIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを自動的に取得します。

##### DHCP/AutoIPから取得

DHCPサーバーからIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを自動的に取得します。

DHCPサーバーとの通信に失敗した場合は、AutoIP機能が有効となり、IPアドレス（169.254.xxx.xxx）が割り当てられます。この場合も、DHCPサーバーと通信可能となった場合は、DHCPサーバーから取得し直します。

##### 手動で設定

IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを手動で設定します。

補足

- IPアドレスを設定しないと、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスは設定できません。

- 次世代ネットワーク（NGN) を利用する場合は、［DHCP/AutoIPから取得］または［DHCPから取得］を選択します。

#### IPv4 - IP アドレス

［IPv4-IPアドレス取得方法］で［手動で設定］を選択した場合に、IPアドレスをキーボードまたはキーパッドで指定します。

補足

- IPアドレスは、xxx.xxx.xxx.xxxの形式で入力します。xxxは、0～255までの数値です。

- 数値（0～9）、またはピリオド（.）による文字列で指定します。［1文字削除］で間違った入力を1文字ずつ削除できます。

#### IPv4 - サブネットマスク

［IPv4-IPアドレス取得方法］で［手動で設定］を選択した場合に、サブネットマスクをキーボードまたはキーパッドで指定します。

補足

- IPアドレスは、xxx.xxx.xxx.xxxの形式で入力します。xxxは、0～255までの数値です。

- 数値（0～ 9）、またはピリオド（.）による文字列で指定します。［1文字削除］で間違った入力を1文字ずつ削除できます。

#### IPv4 - ゲートウェイアドレス

［IPv4-IPアドレス取得方法］で［手動で設定］を選択した場合に、ゲートウェイアドレスをキーボードまたはキーパッドで指定します。

補足

- IPアドレスは、xxx.xxx.xxx.xxxの形式で入力します。xxxは、0～255までの数値です。

- 数値（0～ 9）、またはピリオド（.）による文字列で指定します。［1文字削除］で間違った入力を1文字ずつ削除できます。

#### IPv4 - DNS 設定

DNS サーバーを設定します。

##### DHCPからのアドレス取得

DNSサーバーのアドレスをDHCPサーバーから自動的に取得するかどうかを設定します。

##### DNS サーバーアドレス1 ～ 3

［DHCPからのアドレス取得］を［しない］に設定した場合は、DNSサーバーのアドレスを手動で設定します。DNS サーバーアドレス2 と3 には代替DNS サーバー のアドレスを設定できます。

#### IPv4 - 受付IP アドレス制限

本機への接続をIPv4アドレスで制限するかどうかを設定します。

補足

- ［IPv4-受付IPアドレス制限］は、TCP/IPを使用する全機能が対象となります。たとえば、プリント、スキャン（親展ボックススキャン)、CentreWare Internet Services、外部アクセス（ApeosPort シリーズのみ）などです。

- 接続を受け付けるIPv4アドレスの登録は、CentreWare Internet Servicesの［受付IPアドレス制限］で行います。設定方法は、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。また、使用方法は、CentreWare Internet Servicesを参照してください。

- ［受付IPアドレス制限］を［する］に設定して、本機からスキャン画像をFTP転送する場合は、FTPの通信モードを必ず［Activeモード］に切り替えてください。FTP通信モードの切り替えは、CentreWare Internet Servicesで設定できます。

注記

- CentreWare Internet Servicesのヘルプを表示するには、インターネットに接続できる環境が必要です。通信費用はお客様の負担になりますのでご了承ください。

#### IPv6 - アドレスの手動設定

IPv6アドレスを手動で設定するかどうかを選択します。

#### IPv6 - 手動設定IP アドレス

［IPv6-アドレスの手動設定］で［する］を選択した場合に、本体のIPv6アドレスを設定します。

補足

- xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxxの形式で入力します。xxxxは16進数です。

- 英数字（0～9、A～F）、またはコロン（:）による文字列で指定します。［1文字削除］で間違った入力を1文字ずつ削除できます。

#### IPv6 - 手動IP アドレスプレフィクス

［IPv6-手動設定IPアドレス］を設定した場合に、プレフィクス長を0～128の範囲で設定します。

#### IPv6 - 手動設定ゲートウェイ

［IPv6-手動設定IPアドレス］を設定した場合に、ゲートウェイアドレスを設定します。

補足

- xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxxの形式で入力します。xxxxは16進数です。

#### IPv6 - DNS 設定

DNSサーバーを設定します。

##### DHCPからのアドレス取得

DNSサーバーのアドレスをDHCPサーバーから自動的に取得するかどうかを設定します。

##### DNS サーバーアドレス1 ～ 3

[DHCPからのアドレス取得］を［しない］に設定した場合は、DNSサーバーのアドレスを手動で設定します。DNS サーバーアドレス2 と3 には代替DNS サーバー のアドレスを設定できます。

#### IPv6 - 自動設定アドレス

自動的に設定されたIPアドレスを表示します。次が表示されます。

- リンクローカルアドレス

- ステートレス自動設定アドレス1とプレフィクス長

- ステートレス自動設定アドレス2とプレフィクス長

- ステートレス自動設定アドレス3とプレフィクス長

- 自動設定ゲートウェイアドレス

補足

- 手動でIPアドレスを設定している場合、ステートレス自動設定で割り当て可能なアドレスは2つまでです。

#### IPv6 - 受付IP アドレス制限

本機への接続をIPv6アドレスで制限するかどうかを設定します。

補足

- ［IPv6-受付IPアドレス制限］は、TCP/IPを使用する全機能が対象となります。たとえば、プリント、スキャン（親展ボックススキャン)、 CentreWare Internet Services、 外部アクセス（ApeosPortシリーズのみ）などです。

- ［受付IPアドレス制限］を［する］に設定して、本機からスキャン画像をFTP転送する場合は、FTPの通信モードを必ず［Activeモード］に切り替えてください。FTPの通信モードは、CentreWare Internet Servicesで設定できます。

- 接続を受け付けるIPv6アドレスの登録は、CentreWare Internet Servicesの［受付IPアドレス制限］で行います。設定方法は、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。また、使用方法は、CentreWare Internet Servicesを参照してください。

注記

- CentreWare Internet Servicesのヘルプを表示するには、インターネットに接続できる環境が必要です。通信費用はお客様の負担になりますのでご了承ください。

### Ping 接続確認

設定した条件で本機とお使いのコンピューターが正しく通信できるかを確認できます。以下の項目を設定して［実行］ボタンを押すとPing 接続確認が開始されます。

#### インターフェイス

プロトコル設定に応じて［Ethernet1］または［Ethernet2］を選択します。

補足

- この項目は、セカンダリーイーサネットキット（オプション）が装着されている場合のみ表示されます。

#### プロトコル

プロトコル設定に応じて［IPv4］または［IPv6］を選択します。

#### IP アドレス/ ホスト名

IP アドレスまたはホスト名を入力します。IP アドレスの場合は、IPv4 アドレスまたはIPv6 アドレスを入力します。ホスト名の場合は、ホスト名を半角32 文字（全角 16 文字）以内で入力します。

### ネットワークプロトコルレポート出力

プライマリーインターフェイスのプロトコル設定をレポート出力します。