ページのトップへ戻る
ファクス機能
メール機能

## スキャン機能

設定するには、機械管理者モードへのログインが必要です。

- ボックス保存
- スキャン送信（PC保存）
- スキャン送信（メール送信）
- マイフォルダー保存
- USB保存
- WSDスキャン

### ボックス保存

- TCP/IPアドレス

  ［プロトコル設定］を参照してください。

- ポートの起動

  ［SNMP］、［SOAP］、［WebDAV］それぞれのポートを［起動］に設定します。詳しくは、［ポート設定］を参照してください。

- ボックスの登録

  ボックスの登録を参照してください。

### スキャン送信（PC保存）

- TCP/IPアドレス

  ［プロトコル設定］を参照してください。

- ポートの起動

  ［FTPクライアント］、［SFTPクライアント］、［SMBクライアント］それぞれのポートを［起動］に設定します。詳しくは、［ポート設定］を参照してください。

- 転送先フォルダーの作成

  - FTP/SFTP転送

    ログインするサーバーに転送先のフォルダーを作成して、書き込み権限を設定します。

  - SMB転送

    クライアントコンピューターにフォルダーを作成して、共有フォルダーに設定します。共有フォルダーに書き込み権限を設定します。

    ### 補足

    - FTP/SFTP転送を使用するには、サーバーのアカウント（ログイン名とパスワード）が必要です。

    - macOSでSMBを使用する場合は、［システム設定］＞［一般］＞［共有］＞［ファイル共有］を設定する必要があります。

### スキャン送信（メール送信）

メール機能を参照してください。

### マイフォルダー保存

［認証/集計の設定］を［外部認証/集計］に設定しているときに利用できます。

### 補足

- 弊社商品（別売）を外部認証先として使用する場合は、［外部認証サーバー/ディレクトリーサービス設定］＞［認証システムの設定］で［Authentication Agent］を選択してください。

- TCP/IPアドレス

  ［プロトコル設定］を参照してください。

- ポートの起動

  ［SMBクライアント］のポートを［起動］に設定します。詳しくは、［ポート設定］を参照してください。

- サービス開始と転送方法の設定

  インターネットサービスを使用して、マイフォルダー機能を設定します。

### USB保存

インターネットサービスを使用して、USB保存機能の有効/無効を切り替えます。

無効に設定すると、ホーム画面の［USB］に［USB保存］が表示されなくなるか、［USB］の代わりに［文書プリント］が表示されます。

### WSDスキャン

### 補足

- Windows Serverでは、初期設定のままではスキャン機能を使用できません。

- TCP/IPアドレス

  ［プロトコル設定］を参照してください。

- ポートの起動

  ［WSD］のポートを［起動］に設定します。詳しくは、［ポート設定］を参照してください。