ページのトップへ戻る
認証モードへのログイン

# 基本操作

## タッチパネルディスプレイ

- ホーム画面
- アプリの機能リスト画面
- 基本の操作方法
- キーボード

### ホーム画面

本機のさまざまな機能の入り口となる画面です。

よく利用する機能だけを表示させたり、配置を変更したりできます。

### 補足

- ホーム画面の初期設定を変更できます。詳しくは、［画面/ボタンの設定］を参照してください。

#### 1. アプリの表示エリア

ホームタブで［アプリ］を選択すると、利用できるアプリが表示されます。

機械管理者、または認証ユーザーとしてログインしている場合は、表示するアプリや配置を変更できます。詳しくは、ホーム画面のカスタマイズを参照してください。

アプリ名 | 機能の概要 | 参照先
--- | --- | ---
［コピー］ | コピー機能を操作します。 | コピー
［スキャン送信］ | スキャンしたデータをネットワーク上のクライアントコンピューターに転送します。 ［URL送信］、［メール送信］、および［マイフォルダー保存］も実行できます。 | スキャン送信
［ファクス］ | 電話回線を利用したファクス機能を操作します。 | ファクス
［IDカードコピー］ | IDカードのように原稿サイズを自動で検知できない原稿を、おもてとうらの両面を1枚の用紙に並べてコピーします。 | IDカードコピー
［ボックス保存］ | スキャンしたデータを本機のボックスに保存します。 | ボックス保存
［メール送信］ | スキャンしたデータをメールに添付して送信します。 | スキャンの基本操作（メール送信）
［ボックス操作］ | 本機のボックスに保存されている文書を操作します。 | ボックス
［ジョブフロー］ | 本機に登録したジョブフロー（一連の作業内容）を使用してスキャンします。 | ジョブフロー
［USB］ | スキャンしたデータをUSBメモリーに保存したり、USBメモリーに保存されている文書をプリントしたりします。 ### 補足 USB保存と文書プリントのどちらかの機能が利用できない場合、［USB保存］、または［文書プリント］が表示されます。 | USB保存 文書プリント
［インターネットファクス］ | インターネットファクス機能を操作します。 | インターネットファクス
［ポーリング予約］ | 原稿を蓄積しておいて、相手先からの操作で送信します。 | ポーリング予約
［WSDスキャン］ | スキャンしたデータを指定したクライアントコンピューターに保存します。 | WSDスキャン
［外部アクセス］ | 本機に組み込まれたブラウザーから、ネットワークを介してWebサーバーにアクセスし、データを格納したり、表示したりします。 | 外部アクセス
［リモートアシスタンス］ | オペレーターと画面を共有しながら、問題を解決できます。初めて使用するときは、機械管理者モードで利用規約に同意する必要があります。 | -
［プライベートプリント］ | プライベートプリント文書をプリントします。 | プライベートプリント
［セキュリティープリント］ | セキュリティープリント文書（パスワードを設定した文書）をプリントします。 | セキュリティープリント
［サンプルプリント］ | サンプルプリント（試しに1 部だけプリント）に指定した文書の残りの部数をプリントします。 | サンプルプリント
［時刻指定プリント］ | 時刻指定プリント文書（プリント時刻が指定された文書）を、指定時刻より前にプリントできます。 | 時刻指定プリント
［認証プリント］ | 認証プリント文書をプリントします。 | 認証プリント
［ボックスN］ | 受信回線ごとに設定した文書の保存先のボックスへのショートカットです。 ### 補足 アプリ名の「N」部分は、該当するボックス番号です。ボックス名称が設定されている場合は、ボックス番号とボックス名が表示されます。 | ［ファクス動作制御］＞［受信回線別ボックスセレクター］
［IDカードスキャン］ | IDカードなどのおもてとうらの両面を1ページにまとめてスキャンします。 | IDカードスキャン
［Print Utility接続］ | 接続用のQRコードを表示します。 | -
［スキャンオート］ | 原稿をセットして［スタート］をタップするだけで、最適に設定されたスキャン文書を送信できます。 | スキャンオートの操作
［設定バックアップ］ | 複合機の設定情報をコンピューターやクラウドに保存したり、ほかの複合機に複製したりできます。 | -
［追加型アプリケーション更新］ | 追加型アプリケーションと証明書を、自動、または手動で更新できます。 | 追加型アプリケーション更新
［プライベートプリント（一括出力）］ | 認証ユーザーがプライベートプリントとして蓄積している、まだプリントしていない文書を、一度にプリントできます。 | -
［ICカード登録］ | 認証用ICカードを、ユーザー自身が簡単に複合機に登録できます。 | ICカードの登録
［ICカードID確認］ | ICカードに登録されている情報を確認できます。 | -

#### 2. コントロールタブ

をタップすると、コントロールメニューが開きます。閉じるときは、画面右端の をタップします。

機能名 | 参照先 / 説明
--- | ---
［割り込み］ | 割り込み
［ジョブ情報］ | ジョブ情報
［ストップ］ | 実行中ジョブの一時停止
［設定］ | 設定
［アプリの表示カスタマイズ］ | アプリの表示カスタマイズ
［機械確認（メーター確認）］ | 機械確認（メーター確認）
［言語切り替えLanguage］ | 表示される言語とキーボードのレイアウトを切り替えます。
［ショートカット一覧］ | ［ショートカット一覧］
［自動プリントの許可/禁止］ | ［禁止する］を選択すると、一時的にプリントを禁止できます。［許可する］を選択すると、プリントが可能になります。

### 補足

- 左端の列に表示する機能は、コントロールメニューを閉じた状態でもアイコンが表示され、タップできます。

- ［画面/ボタンの設定］の［コントロールメニューの機能配置］から、表示する機能や配置を変更できます。ただし、［ストップ］は常に左端列の最下部に表示され、カスタマイズできません。

- ［自動プリントの許可/禁止］をコントロールメニューに表示するには、［システム時計/タイマー設定］の［プリント禁止の設定］が［手動で禁止する］に設定されている必要があります。

##### ［ショートカット一覧］

よく使用する機能をショートカットに登録しておき、 ＞［ショートカット一覧］から呼び出せます。

### 補足

- 機械管理者モードで各機能の右に表示される をタップすると、機能の並び順を変更したり、機能を一覧から削除したりできます。工場出荷時の状態に戻すには、［リセット］をタップします。

- 登録できる機能の画面で、右上に表示される［ショートカット作成］をタップすると、［ショートカット一覧］に追加されます。

登録できる機能 | 参照先
--- | ---
［通信管理レポート］ | ［レポート/リストの出力］
［保守レポートの出力］ | ［保守レポートの出力］
［総合画質調整］ | ［画質調整］
［自動階調補正］ |
［カラーレジ補正］ |
［画面輝度調整］ | ［画面/ボタンの設定］

#### 3. 認証情報の表示エリア（ログインボタン/ログアウトボタン）

認証状態や認証ユーザーに応じたアイコンが表示されます。

機械管理者モードや認証機能を利用する場合、ログイン/ログアウトするときに、このエリアをタップします。

### 補足

- ＞［設定］＞［認証/集計管理］＞［認証/セキュリティー設定］＞［認証の設定］＞［認証情報の設定］＞［認証解除時の確認画面表示］が有効な場合は、ログアウトする前に確認画面が表示されます。

### 参照

- 詳しくは、認証モードへのログインを参照してください。

#### 4. ホームタブ

ホーム画面を切り替えます。

### 補足

- 最初に表示するタブは、［画面/ボタンの設定］の［ホームの初期表示画面］で変更できます。

タブ名 | 参照先
--- | ---
［アプリ］ | 1. アプリの表示エリア
［クイック］ | クイック
［アドレス帳］ | アドレス帳

#### 5. ヘルプアイコン

操作方法を確認できます。初めて使用するときは、機械管理者モードで利用規約に同意する必要があります。

### アプリの機能リスト画面

ここでは、コピーの機能リスト画面を例に説明します。

### 補足

- 認証ユーザーの権限の設定や、［画面/ボタンの設定］の設定によって、表示内容が異なる場合があります。

#### 1. 機能リスト

よく使用する機能が表示されます。

タップして設定を変更できます。

#### 2. ［その他の機能］

機能リストに表示されていない機能を表示します。

#### 3. ［機能リストの編集］

機能リストに表示する機能を編集します。

### 参照

- 編集方法については、アプリの表示カスタマイズの［機能リストの編集］を参照してください。

#### 4. ［設定を保存］

現在の設定をホーム画面の［クイック］に保存（ピン留め）します。

### 参照

- 詳しくは、アプリからピン留めを参照してください。

#### 5. ［リセット］

設定した機能の内容をすべてリセットします。

#### 6. ［スタート］

ジョブを開始します。

### 基本の操作方法

### 補足

- プレビュー画面以外では、ピンチイン（2本の指で画面をつまむように動かして縮小する操作）とピンチアウト（2本の指で画面を広げるように動かして拡大する操作）はできません。

##### タップ

タッチパネルディスプレイに軽く触れ、すぐに指を離します。

##### スワイプ

タッチパネルディスプレイに軽く触れたまま、上下に動かすと、画面をスクロールできます。

フリック（目的の方向に画面を指で軽く払う）もできます。

##### ロングタップ

アプリケーションアイコンやメニュー項目に触れたままにします。ロングタップしたまま、目的の位置まで移動させると、アイコンの位置を変更できます。

### キーボード

をタップすると、入力方法、入力言語を変更できます。

### 補足

- 入力画面、入力言語によって、表示されるボタンは異なります。