ページのトップへ戻る
ジョブフローの作成

# ジョブフロー

ジョブフローとは、登録された一連の作業内容を実行する機能です。1,000件まで登録できます。

ボックスにジョブフローを関連付けて、蓄積された文書をプリントしたり、送信先を指定して送信したりできます。

ボックスを起点とするジョブフローは、本機で作成します。スキャンを起点とするジョブフローは、Device Setup（デバイス設定ツール）を使用して作成します。

ジョブフローを実行するには、次の方法があります。

- ボックスに文書が蓄積された時点で自動で実行

- ボックスに保存されている文書を選択して、関連付けされているジョブフローを手動で実行

- ボックスに保存されている文書とジョブフローを選択して、手動で実行

- Device Setup（デバイス設定ツール）で作成したジョブフローを選択して、手動で実行

## Device Setup（デバイス設定ツール）の利用設定

##### TCP/IP

### 参照

- ［プロトコル設定］を参照してください。

##### ［SOAP］

［SOAP - ポート］を［起動］に設定します。詳しくは、［SOAP］を参照してください。

##### ［SNMP］

［SNMP - ポート］を［起動］に設定します。詳しくは、［SNMP］を参照してください。

##### ソフトウェア

Device Setup（デバイス設定ツール）は、弊社の会員制ポータルサイト「富士フイルムBIダイレクト」からダウンロードします。

### 参照

- Device Setup（デバイス設定ツール）のマニュアルを参照してください。