ページのトップへ戻る
インターネットサービスの利用
ファクス機能

## 無線ネットワークの利用

無線LANを利用してネットワークに接続するときは、本機に無線キットを取り付けます。

無線LANの設定は、機械管理者へのログインが必要です。

- Wi-Fi
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Directの切断

### Wi-Fi

本機とモバイル機器を無線LANアクセスポイント経由で接続します。

#### Wi-Fi接続の設定

1. ＞［設定］＞［ネットワーク設定］＞［無線LAN設定］をタップします。
2. ［基本設定］をタップします。
3. ［有効］＞［OK］をタップします。

   ### 補足

   - RADIUSサーバー認証（IEEE802.1X認証） を使用する無線LANアクセスポイントに接続する場合は、インターネットサービスで証明書を設定する必要があります。

4. ［確認］をタップします。

   本機が再起動します。

5. ＞［設定］＞［ネットワーク設定］＞［無線LAN設定］をタップします。
6. ［Wi-Fi接続設定］をタップします。
7. 次のどれかの方法で、無線ネットワークに接続します。

   - 一覧から選択

   - 手動設定

   - WPS（プッシュボタン）

   - WPS（PINコード）

   ### 補足

   - 無線LANアクセスポイントのSSIDと、認証情報（WEPキー、パスフレーズなど）が必要になります。

##### 一覧から選択

1. 接続するアクセスポイントをタップします。

   アクセスポイントにセキュリティが設定されていない場合は、これで完了です。

   アクセスポイントにセキュリティが設定されている場合は、手順2に進みます。

   ### 補足

   - 一覧に表示される無線LANアクセスポイントは、電波が強いものから順に5台までです。

   - ほかのアクセスポイントと接続中の場合は、接続解除の確認画面が表示されます。

2. 必要な情報を入力して、［OK］をタップします。
3. 設定が更新されたことを確認して、［確認］をタップします。

   本機が再起動して、設定が有効になります。

##### 手動設定

1. ［手動設定］をタップします。
2. 各項目を設定して、［OK］をタップします。

   設定項目 | 設定内容
   --- | ---
   ［SSID］ | 無線ネットワークを識別する名前を設定します。32文字以内の英数字を入力できます。
   ［暗号化設定］ | 暗号化の方式を設定します。
   | ［暗号化なし］ | 暗号化を設定しません。
   | ［WEP］ | WEPキーは、4つまで登録できます。［送信キー］で、その中から使用するWEPキーを選択します。
   | ［WPA3 Personal］ | パスフレーズを設定します。
   | ［WPA2/WPA3 Personal］
   | ［WPA2 Personal］
   | ［WPA/WPA2 Personal］
   | ［WPA2/WPA3 Enterprise］ | 認証方式を設定します。 PEAPを選択した場合は、さらに［Identity］、［ユーザー名］、［パスワード］を設定します。 EAPを使用する場合は、インターネットサービスで証明書を設定したり、認証方式の詳細設定をしたりする必要があります。
   | ［WPA3 Enterprise］
   | ［WPA2 Enterprise］
   | ［WPA/WPA2 Enterprise］

3. 設定が更新されたことを確認して、［確認］をタップします。

   本機が再起動して、設定が有効になります。

##### WPS（プッシュボタン）

1. ［WPS設定（プッシュボタン）］をタップします。
2. ［開始］をタップしてから2分以内に、無線LANアクセスポイントに付いているWPSボタンを押します。
3. 本機の画面で設定が更新されたことを確認して、［確認］をタップします。

   本機が再起動して、設定が有効になります。

##### WPS（PINコード）

1. ［WPS設定（PINコード）］をタップします。
2. ［開始］をタップしてから2分以内に、表示されたPINコードを無線LANアクセスポイントに入力します。
3. 本機の画面で設定が更新されたことを確認して、［確認］をタップします。

   本機が再起動して、設定が有効になります。

#### インターネットサービスを使用しての接続

本機のWi-Fi接続では、IEEE802.1X認証を使用できます。IEEE802.1X認証方式を使用する場合は、認証局に証明書の発行を依頼して、発行された証明書をインターネットサービスで本機にインポートします。

証明書 | EAP-TLS | EAP-TTLS | PEAP
--- | --- | --- | ---
CA証明書 | 必須 | 必須 | 任意*1
クライアント証明書 | 必須 | - | -

1. サーバー証明書を検証する場合に必要です。

### 補足

- インターネットサービスで証明書をインポートするには、HTTP の通信を暗号化する必要があります。

##### 証明書の規格

- X.509証明書 （DER/PEM） （ルートCA証明書）

- PKCS#7 （DER） （ルートCA証明書）

- PKCS#12 （DER） （デバイス証明書（＝クライアント証明書）/ルートCA証明書）

### 参照

- 証明書の種類については、インターネットサービスのヘルプを参照してください。

### Wi-Fi Direct

無線LANアクセスポイントを経由せず、本機とモバイル機器を直接接続します。

### 補足

- Wi-Fi Directは、IPv6環境では使用できません。

- Wi-Fi Directでは、同時に5台まで接続できます。

#### Wi-Fi Direct接続の設定

### 補足

- インターネットサービスを使用して設定することもできます。

1. 無線LAN設定を有効にします。

   ### 参照

   - Wi-Fi接続の設定の手順1～4を参照してください。

2. ＞［設定］＞［ネットワーク設定］＞［無線LAN設定］をタップします。
3. ［Wi-Fi Direct設定］をタップします。
4. ［有効］をタップします。
5. 各項目を設定して、［OK］をタップします。

   グループ設定

   設定項目 | 設定内容
   --- | ---
   ［自動］ | 本機をグループオーナーに固定しない場合に選択します。
   | ［デバイス名］ | Wi-Fi Directネットワークで識別する本機の名前を、32文字以内の英数字で入力します。モバイル機器から接続先を選択するときは、ここで設定した名前が表示されます。
   ［グループオーナー］ | 本機をWi-Fiネットワークのグループオーナーに設定します。グループオーナーに設定すると、無線LANアクセスポイントと同様に、モバイル機器から本機を検出できます。
   | ［SSIDサフィックス］ | Wi-Fi Directで識別するネットワークの名前を表示します。「DIRECT-」に続く部分を23文字以内の英数字で入力できます。モバイル機器から接続先のネットワークを選択するときは、ここで設定した名前が表示されます。
   ［パスフレーズ］ | パスフレーズとして8文字以上63文字以内の英数字を入力します。モバイル機器からWi-Fi Directネットワークに接続するときは、ここに表示されるパスフレーズを入力します。

   ### 補足

   - iOS端末など、Wi-Fi Directに対応していない機器を接続する場合は、［グループオーナー］に設定します。

#### モバイル機器の接続

##### 自動接続（Android OS）

1. モバイル機器のWi-Fi設定画面を表示させ、Wi-Fiを有効にします。
2. ［Wi-Fi Direct］を選択します。
3. 一覧から本機を選択します。
4. 本機に表示される画面で接続するモバイル機器名を確認して、［はい（開始する）］をタップします。

##### 手動接続（Android OS/iOS）

### 補足

- ［Wi-Fi Direct設定］の［グループ設定］が［グループオーナー］に設定されている必要があります。

1. ＞［機械確認（メーター確認）］＞［無線LANの接続状態］をタップします。
2. ［Wi-Fi Direct接続状況］の［SSID］と［パスフレーズ］を確認します。
3. モバイル機器のWi-Fi設定画面を表示させ、Wi-Fiを有効にします。
4. 一覧から手順2で確認した本機のSSIDを選択して、パスフレーズを入力します。

### Wi-Fi Directの切断

#### 本機の画面

##### 切断

1. ＞［機械確認（メーター確認）］＞［無線LANの接続状態］をタップします。
2. ［Wi-Fi Direct切断］をタップします。

   現在接続されているすべてのモバイル機器の接続が切断されます。

   ### 補足

   - 切断したモバイル機器とは30秒間Wi-Fi Direct接続できません。

##### 設定の解除

1. ＞［設定］＞［ネットワーク設定］＞［無線LAN設定］＞［Wi-Fi Direct設定］をタップします。
2. ［SSIDサフィックス］、または［パスフレーズ］を変更します。

   新しいSSID、パスフレーズでWi-Fi Directのグループが再構築されます。

#### モバイル機器の画面

##### 切断

1. Wi-Fi設定画面を表示させ、Wi-Fiの接続を解除します。

##### 接続情報の削除

1. Wi-Fi設定画面を表示させ、接続中の本機のSSIDを選択します。
2. Wi-Fi接続設定情報を削除します。